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Προσδιορισμός ίχνους επιφανειακής επαφής δύο στρωμάτων 

Πηγή χάρτη: Εργαστηριακές ασκήσεις ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1

ου

εξαμήνου, καθ.  ΕΜ. ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης.

Με στοιχεία γεωτρήσεων

Ενώνουμε τα σημεία Α και C.

Η ευθεία AC έχει μήκος 11cm και 

Αντιστοιχεί σε υψόμετρα από 

100m  έως 188m.

Οπότε 188-100=88m

με την απλή μέθοδο των τριών :

Το 1m θα αντιστοιχεί με 

11 / 88 = 0,125cm 

Για να εντοπίσουμε το σημείο των 

180m 



0,125 * 8 =  1cm 

100m

180m

188m

Φέρνουμε την παράταξη των 

180m, ενώνοντας το Β με το 

κατάλληλο σημείο της AC.

Φέρνουμε και τις υπόλοιπες 

παρατάξεις σύμφωνα με την 

γνωστή διαδικασία.
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Προσδιορισμός ίχνους επιφανειακής επαφής δύο στρωμάτων 

Πηγή χάρτη: Εργαστηριακές ασκήσεις ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1ου εξαμήνου, καθ.  ΕΜ. ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης.

Με στοιχεία γεωτρήσεων



Ενώνουμε τα σημεία Α και C.

Η ευθεία AC έχει μήκος 11cm και Αντιστοιχεί σε υψόμετρα από 100m  έως 188m.



Οπότε 188-100=88m

 με την απλή μέθοδο των τριών :

Το 1m θα αντιστοιχεί με 

11 / 88 = 0,125cm 

Για να εντοπίσουμε το σημείο των 180m  0,125 * 8 =  1cm 





100m

180m

188m





παράταξη 180m

παράταξη 160m

Φέρνουμε την παράταξη των 180m, ενώνοντας το Β με το κατάλληλο σημείο της AC. 

Φέρνουμε και τις υπόλοιπες παρατάξεις σύμφωνα με την γνωστή διαδικασία.
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Άσκηση των τριών 

σημείων

Προσδιορισμός της επαφής δύο 

στρωμάτων στην επιφάνεια του χάρτη, 

μόνο από την εμφάνισή της σε τρία σημεία

- Ενώνουμε τα δύο σημεία με το μεγαλύτερο και 

το μικρότερο υψόμετρο με ευθεία γραμμή.

- Χωρίζουμε την ευθεία γραμμή σε ίσα τμήματα 

και βρίσκουμε το σημείο που αντιστοιχεί στο τρίτο 

υψόμετρο.

500

400

300

- Ενώνουμε το σημείο της ευθείας που βρήκαμε 

με το τρίτο σημείο και δημιουργείται η παράταξη 

του αντίστοιχου υψομέτρου της επαφής (400m).

- Σχεδιάζουμε και τις υπόλοιπες παρατάξεις 

(με δεδομένο ότι είναι παράλληλες και 

ισαπέχουσες).

- Στα σημεία που οι παρατάξεις τέμνουν τις 

αντίστοιχες ισοϋψείς  (ταυτίζονται), η επαφή 

εμφανίζεται στην επιφάνεια της γης.

- Ενώνουμε τα σημεία αυτά με καμπύλη 

γραμμή και προκύπτει η ζητούμενη επαφή.

Προσδιορισμός ίχνους επιφανειακής επαφής δύο στρωμάτων 

- Πχ στο σημείο D μία γεώτρηση θα συναντήσει το 

στρώμα σε βάθος 400 – 200 = 200m.
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Άσκηση των τριών σημείων

Προσδιορισμός της επαφής δύο στρωμάτων στην επιφάνεια του χάρτη, 

μόνο από την εμφάνισή της σε τρία σημεία



 Ενώνουμε τα δύο σημεία με το μεγαλύτερο και το μικρότερο υψόμετρο με ευθεία γραμμή.

 Χωρίζουμε την ευθεία γραμμή σε ίσα τμήματα και βρίσκουμε το σημείο που αντιστοιχεί στο τρίτο υψόμετρο.

500

400

300

 Ενώνουμε το σημείο της ευθείας που βρήκαμε με το τρίτο σημείο και δημιουργείται η παράταξη του αντίστοιχου υψομέτρου της επαφής (400m).

Παράταξη 400m

- Σχεδιάζουμε και τις υπόλοιπες παρατάξεις (με δεδομένο ότι είναι παράλληλες και ισαπέχουσες).

Παράταξη 300m

Παράταξη 200m

Παράταξη 500m

Παράταξη 600m

Παράταξη 700m

Παράταξη 800m

- Στα σημεία που οι παρατάξεις τέμνουν τις αντίστοιχες ισοϋψείς  (ταυτίζονται), η επαφή εμφανίζεται στην επιφάνεια της γης.





























- Ενώνουμε τα σημεία αυτά με καμπύλη γραμμή και προκύπτει η ζητούμενη επαφή.

Προσδιορισμός ίχνους επιφανειακής επαφής δύο στρωμάτων 

- Πχ στο σημείο D μία γεώτρηση θα συναντήσει το στρώμα σε βάθος 400 – 200 = 200m.
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Προσδιορισμός ίχνους επιφανειακής επαφής δύο στρωμάτων 

Πηγή χάρτη: Εργαστηριακές ασκήσεις ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1

ου

εξαμήνου, καθ.  ΕΜ. ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης.

Δεδομένη η παράταξη 

και η διεύθυνση κλίσης 

και γωνία κλίσης 5

ο

- Προεκτείνουμε τη δεδομένη 

παράταξη των 270m.

- Από την σχέση εφω = x / d 

προκύπτει   d = x / εφω = 10 / εφ 5ο

d = 10 / 0,0875 = 114,3m

βάσει κλίμακας  d = 1,14cm

- Φέρνουμε παράλληλες με κάθετη 

απόσταση 1,14cm στην παράταξη 

των 270m και προκύπτουν  και οι 

υπόλοιπες παρατάξεις της επαφής

(το στρώμα κλίσει προς Α). 

- Εντοπίζουμε τα σημεία όπου οι 

κάθε παράταξη τέμνει την 

αντίστοιχη ισοϋψή.

- Ενώνουμε τα σημεία με καμπύλη 

γραμμή και δημιουργείται το ίχνος 

της γεωλογικής επιφάνειας .
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Προσδιορισμός ίχνους επιφανειακής επαφής δύο στρωμάτων 



Πηγή χάρτη: Εργαστηριακές ασκήσεις ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1ου εξαμήνου, καθ.  ΕΜ. ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης.

Δεδομένη η παράταξη και η διεύθυνση κλίσης και γωνία κλίσης 5ο



- Προεκτείνουμε τη δεδομένη παράταξη των 270m.

Παράταξη 270m

 Από την σχέση εφω = x / d 

προκύπτει   d = x / εφω = 10 / εφ 5ο

d = 10 / 0,0875 = 114,3m  

βάσει κλίμακας  d = 1,14cm

- Φέρνουμε παράλληλες με κάθετη απόσταση 1,14cm στην παράταξη των 270m και προκύπτουν  και οι υπόλοιπες παρατάξεις της επαφής (το στρώμα κλίσει προς Α). 

Παράταξη 260m

Παράταξη 250m

Παράταξη 240m

Παράταξη 230m

Παράταξη 280m

Παράταξη 290m



































- Εντοπίζουμε τα σημεία όπου οι κάθε παράταξη τέμνει την αντίστοιχη ισοϋψή.

- Ενώνουμε τα σημεία με καμπύλη γραμμή και δημιουργείται το ίχνος της γεωλογικής επιφάνειας .
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Προσδιορισμός ίχνους επιφανειακής επαφής δύο στρωμάτων 

Πηγή χάρτη: Εργαστηριακές ασκήσεις ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1

ου

εξαμήνου, καθ.  ΕΜ. ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης.

Με στοιχεία γεωτρήσεων

- Α υψόμετρο 170m

- Β υψόμετρο 240m

- Γ υψόμετρο 218m

- Α: σε βάθος 70m  από την 

γεώτρηση βρίσκεται η οροφή ενός 

στρώματος 

- Β: σε βάθος 60m  από την 

γεώτρηση βρίσκεται η οροφή του 

ίδιου στρώματος

- Γ: σε υψόμετρο 188m βρίσκεται 

η οροφή του ίδιου στρώματος



Το στρώμα βρίσκεται  σε απόλυτο 

υψόμετρο:

Στο Α: 170 – 70 = 100m

Στο Β: 240 - 60 = 180m

Στο Γ : 188m

100m

180m

188m
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Πηγή χάρτη: Εργαστηριακές ασκήσεις ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1ου εξαμήνου, καθ.  ΕΜ. ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης.

Με στοιχεία γεωτρήσεων



 Α υψόμετρο 170m

 Β υψόμετρο 240m

 Γ υψόμετρο 218m

 Α: σε βάθος 70m  από την γεώτρηση βρίσκεται η οροφή ενός στρώματος 

 Β: σε βάθος 60m  από την γεώτρηση βρίσκεται η οροφή του ίδιου στρώματος

 Γ: σε υψόμετρο 188m βρίσκεται η οροφή του ίδιου στρώματος



Το στρώμα βρίσκεται  σε απόλυτο υψόμετρο:

Στο Α: 170 – 70 = 100m

Στο Β: 240 -  60 = 180m

Στο Γ : 188m



100m

180m

188m
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