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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα
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Πηγή: Γεωλογικοί Χάρτες – Μέρος Α: Βασικές έννοιες & Στοιχειώδεις δομές, Χ.Δ. Κράνης, Β.Ε. Αντωνίου (2003) 

Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Βασικές γεωμετρικές έννοιες επίπεδων στοιχείων 

(γεωλογικών στρωμάτων)

Παράταξη (strike line)

Μίας γεωλογικής επιφάνειας (επιπέδου) είναι η γραμμή που προκύπτει από την 

τομή που σχηματίζει η επιφάνεια με οποιοδήποτε τυχαίο οριζόντιο επίπεδο. 
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Βασικές γεωμετρικές έννοιες επίπεδων στοιχείων (γεωλογικών στρωμάτων)



Παράταξη (strike line)

Μίας γεωλογικής επιφάνειας (επιπέδου) είναι η γραμμή που προκύπτει από την τομή που σχηματίζει η επιφάνεια με οποιοδήποτε τυχαίο οριζόντιο επίπεδο. 
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Πηγή: Γεωλογικοί Χάρτες – Μέρος Α: Βασικές έννοιες & Στοιχειώδεις δομές, Χ.Δ. Κράνης, Β.Ε. Αντωνίου (2003) 

Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Βασικές γεωμετρικές έννοιες επίπεδων στοιχείων 

(γεωλογικών στρωμάτων)

Διεύθυνση (strike)

Μίας γεωλογικής 

επιφάνειας (ενός 

επιπέδου γενικότερα) 

είναι η οριζόντια 

γωνία που 

σχηματίζεται μεταξύ 

μίας παράταξής του 

και της διεύθυνσης Β-

Ν. Εκφράζεται σε 

μοίρες (0ο-360ο).
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Βασικές γεωμετρικές έννοιες επίπεδων στοιχείων (γεωλογικών στρωμάτων)



Διεύθυνση (strike)



Μίας γεωλογικής επιφάνειας (ενός επιπέδου γενικότερα) είναι η οριζόντια γωνία που σχηματίζεται μεταξύ μίας παράταξής του και της διεύθυνσης Β-Ν. Εκφράζεται σε μοίρες (0ο-360ο).
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Πηγή: Γεωλογικοί Χάρτες – Μέρος Α: Βασικές έννοιες & Στοιχειώδεις δομές, Χ.Δ. Κράνης, Β.Ε. Αντωνίου (2003) 

Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Βασικές γεωμετρικές έννοιες επίπεδων στοιχείων 

(γεωλογικών στρωμάτων)

Κλίση (dip)

Μίας γεωλογικής επιφάνειας 

(ενός επιπέδου γενικότερα) είναι 

η γωνία της επιφάνειας ως προς 

το οριζόντιο επίπεδο. 

Η κλίση για να οριστεί 

απαιτούνται δύο στοιχεία:

1. Μέτρο της κλίσης (0ο-90ο).

2. Φορά της κλίσης (dip 

direction), είναι η 

κατεύθυνση προς την οποία 

μειώνεται το υψόμετρο της 

επιφάνειας . 


Microsoft_PowerPoint_Slide6.sldx
Πηγή: Γεωλογικοί Χάρτες – Μέρος Α: Βασικές έννοιες & Στοιχειώδεις δομές, Χ.Δ. Κράνης, Β.Ε. Αντωνίου (2003) 

Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Βασικές γεωμετρικές έννοιες επίπεδων στοιχείων (γεωλογικών στρωμάτων)

Κλίση (dip)



Μίας γεωλογικής επιφάνειας (ενός επιπέδου γενικότερα) είναι η γωνία της επιφάνειας ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 



Η κλίση για να οριστεί απαιτούνται δύο στοιχεία:

Μέτρο της κλίσης (0ο-90ο).

Φορά της κλίσης (dip direction), είναι η κατεύθυνση προς την οποία μειώνεται το υψόμετρο της επιφάνειας . 
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Βασικές γεωμετρικές έννοιες επίπεδων στοιχείων 

(γεωλογικών στρωμάτων)
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Βασικές γεωμετρικές έννοιες επίπεδων στοιχείων (γεωλογικών στρωμάτων)
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Βασικές γεωμετρικές έννοιες επίπεδων στοιχείων 

(γεωλογικών στρωμάτων)

Παράδειγμα:

Β30ο Δ/40ο ΒΑ

Β330ο /40ο ΒΑ

330ο /40ο ΒΑ

240ο /40ο 

40ο /240ο 
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Βασικές γεωμετρικές έννοιες επίπεδων στοιχείων (γεωλογικών στρωμάτων)



Παράδειγμα:
Β30ο Δ/40ο ΒΑ

Β330ο /40ο ΒΑ

330ο /40ο ΒΑ

240ο /40ο 

40ο /240ο 



Πηγή: Γεωλογικοί Χάρτες – Μέρος Α: Βασικές έννοιες & Στοιχειώδεις δομές, Χ.Δ. Κράνης, Β.Ε. Αντωνίου (2003) 
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Υπολογισμός πραγματικής γωνίας κλίσης 

γεωλογικής επιφάνειας στον χάρτη

1. Φέρνουμε δύο παρατάξεις του γεωλογικού

στρώματος (κάθε παράταξη ορίζεται από τα δύο

σημεία τομής της ίδιας ισοϋψούς με το ίχνος του

στρώματος)

2. Μετράμε την κάθετη απόσταση των δύο

παρατάξεων στο χάρτη και την μετατρέπουμε σε

πραγματική απόσταση, σύμφωνα με την κλίμακα

του χάρτη.

3. Υπολογίζουμε την υψομετρική διαφορά των δύο

παρατάξεων (αν είναι διαδοχικές κύριες

ισοϋψείς τότε η ζητούμενη υψομετρική διαφορά

ισούται με την ισοδιάσταση του τοπογραφικού

χάρτη)

4. Η πραγματική γωνία κλίσης του στρώματος

υπολογίζεται από την σχέση:

Πηγή: Γεωλογικοί Χάρτες – Μέρος Α: Βασικές έννοιες & Στοιχειώδεις δομές, Χ.Δ. Κράνης, Β.Ε. Αντωνίου (2003) 
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Υπολογισμός πραγματικής γωνίας κλίσης 

γεωλογικής επιφάνειας στον χάρτη

Φέρνουμε δύο παρατάξεις του γεωλογικού στρώματος (κάθε παράταξη ορίζεται από τα δύο σημεία τομής της ίδιας ισοϋψούς με το ίχνος του στρώματος)

Μετράμε την κάθετη απόσταση  των δύο παρατάξεων στο χάρτη και την μετατρέπουμε σε πραγματική απόσταση, σύμφωνα με την κλίμακα του χάρτη.

Υπολογίζουμε την υψομετρική διαφορά των δύο παρατάξεων (αν είναι διαδοχικές κύριες ισοϋψείς τότε η ζητούμενη υψομετρική διαφορά ισούται με την ισοδιάσταση του τοπογραφικού χάρτη)

Η πραγματική γωνία κλίσης του στρώματος υπολογίζεται από την σχέση:
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Μορφές εμφανίσεων γεωλογικών σχηματισμών - Ο κανόνας του «V»

•

Σε μια κοιλάδα οι ισοϋψείς έχουν μορφή «V» ή «U», με την κορυφή 

του «V» να δείχνει προς τα ανάντη της κοιλάδας. 

•

Το ίχνος μιας επαφής με διεύθυνση περίπου εγκάρσια ως προς τον 

άξονα της κοιλάδας θα έχει και αυτό τη μορφή «V»

•

Το ίχνος θα «δείχνει» προς τα ανάντη, 

αν η κλίση του είναι προς τα 

κατάντη και το αντίθετο. 

•

Ισχύει ο ακόλουθος εμπειρικός κανόνας: 

− Ομόρροπα V 

⇒

Αντίρροπες κλίσεις

− Αντίρροπα V 

⇒

Ομόρροπες κλίσεις

•

Αντίστοιχα ισχύει ο κανόνας, σε ένα 

επίμηκες ύψωμα, αντέρεισμα, 

ράχη, κλπ.

Πηγή: Γεωλογικοί Χάρτες – Μέρος Α: Βασικές έννοιες & Στοιχειώδεις δομές, Χ.Δ. Κράνης, Β.Ε. Αντωνίου (2003) 
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Μορφές εμφανίσεων γεωλογικών σχηματισμών - Ο κανόνας του «V»

Σε μια κοιλάδα οι ισοϋψείς έχουν μορφή «V» ή «U», με την κορυφή του «V» να δείχνει προς τα ανάντη της κοιλάδας. 

Το ίχνος μιας επαφής με διεύθυνση περίπου εγκάρσια ως προς τον άξονα της κοιλάδας θα έχει και αυτό τη μορφή «V»

Το ίχνος θα «δείχνει» προς τα ανάντη, 

αν η κλίση του είναι προς τα 

κατάντη και το αντίθετο. 

Ισχύει ο ακόλουθος εμπειρικός κανόνας: 

− Ομόρροπα V ⇒ Αντίρροπες κλίσεις

− Αντίρροπα V ⇒ Ομόρροπες κλίσεις



Αντίστοιχα ισχύει ο κανόνας, σε ένα 

επίμηκες ύψωμα, αντέρεισμα, 

ράχη, κλπ.
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

200m

d : κατακόρυφη απόσταση 

παρατάξεων  στον χάρτη 1,2cm



Βάσει κλίμακας 250m στην 

πραγματικότητα

x : Ισοδιάσταση χάρτη  100m

300m

εφω = x / d = 100 / 250 = 0,4

άρα γωνία κλίσης  ω = 21,8

ο

Υπολογισμός πραγματικής γωνίας κλίσης

Όταν η τομή είναι κάθετη στις 

παρατάξεις των στρωμάτων, η γωνία 

κλίσης τους είναι η πραγματική.

Πηγή χάρτη: Εργαστηριακές ασκήσεις ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1ουεξαμήνου, καθ.  ΕΜ. ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

  





200m

d : κατακόρυφη απόσταση παρατάξεων  στον χάρτη 1,2cm

Βάσει κλίμακας 250m στην πραγματικότητα



x : Ισοδιάσταση χάρτη  100m

300m



εφω = x / d = 100 / 250 = 0,4

άρα γωνία κλίσης  ω = 21,8ο

Υπολογισμός πραγματικής γωνίας κλίσης



Όταν η τομή είναι κάθετη στις 

παρατάξεις των στρωμάτων, η γωνία 

κλίσης τους είναι η πραγματική.

Πηγή χάρτη: Εργαστηριακές ασκήσεις ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1ου εξαμήνου, καθ.  ΕΜ. ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

ω = 21,8ο

Όταν η τομή είναι κάθετη στις παρατάξεις των στρωμάτων, η γωνία κλίσης τους είναι η πραγματική.
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα





ω = 21,8ο

Όταν η τομή είναι κάθετη στις παρατάξεις των στρωμάτων, η γωνία κλίσης τους είναι η πραγματική.
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Τομή κάθετη στις παρατάξεις των στρωμάτων 



πραγματική γωνία κλίσης
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα



Τομή κάθετη στις παρατάξεις των στρωμάτων  πραγματική γωνία κλίσης
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Πηγή: Γεωλογικοί Χάρτες – Μέρος Α: Βασικές έννοιες & Στοιχειώδεις δομές, Χ.Δ. Κράνης, Β.Ε. Αντωνίου (2003) 

Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Με τον όρο απλά κεκλιμένα στρώματα εννοούμε μια ακολουθία ιζηματογενών 

σχηματισμών τα οποία εμφανίζονται με κάποια κλίση ως προς το οριζόντιο 

επίπεδο, χωρίς να έχουν υποστεί άλλου είδους διατάραξη ή παραμόρφωση.
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Με τον όρο απλά κεκλιμένα στρώματα εννοούμε μια ακολουθία ιζηματογενών σχηματισμών τα οποία εμφανίζονται με κάποια κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να έχουν υποστεί άλλου είδους διατάραξη ή παραμόρφωση.
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Πηγή: Γεωλογικοί Χάρτες –Μέρος Α: Βασικές έννοιες & Στοιχειώδεις δομές, Χ.Δ. Κράνης, Β.Ε. Αντωνίου (2003) 

Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Επίδραση της μορφολογίας στην εμφάνιση των στρωμάτων στον γεωλογικό χάρτη
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Απλά Κεκλιμένα Στρώματα

Επίδραση της μορφολογίας στην εμφάνιση των στρωμάτων στον γεωλογικό χάρτη
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Πηγή: Γεωλογικοί Χάρτες – Μέρος Α: Βασικές έννοιες & Στοιχειώδεις δομές, Χ.Δ. Κράνης, Β.Ε. Αντωνίου (2003) 

Απλά Κεκλιμένα Στρώματα


