Μετατροπές μονάδων
1. Παροχή (Flow Rate)
· Μετατρέψτε παροχή 5 m³/s σε λίτρα ανά λεπτό (L/min).
· Ένα σύστημα παρέχει νερό με παροχή 100 L/min. Μετατρέψτε την παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα (m³/h).
· Ένα ποτάμι έχει παροχή 5000 m³/h. Μετατρέψτε την παροχή σε λίτρα ανά δευτερόλεπτο (L/s).
· Ένα σύστημα αντλίας λειτουργεί σε παροχή 2.5 gallons per minute (gpm). Μετατρέψτε την παροχή σε m³/s (1 gallon = 3.785 L).
· Ένα υδραυλικό σύστημα έχει παροχή 0.002 m³/s. Πόσα λίτρα ρέουν σε μία ώρα;
2. Πίεση
· Μετατρέψτε πίεση 1 atm σε Pascal (Pa) (1 atm = 101325 Pa).
· Μετατρέψτε πίεση 2 bar σε Pascal (1 bar = 100000 Pa).
· Μετατρέψτε πίεση 750 mmHg σε Pascal (1 mmHg = 133.322 Pa).
· Ένα υδραυλικό κύκλωμα έχει πίεση 500 kPa. Μετατρέψτε την πίεση σε bar.
· Μετατρέψτε πίεση 10 psi σε Pascal (1 psi = 6894.76 Pa).
3. Ταχύτητα
· Μετατρέψτε 72 km/h σε m/s.
· Μετατρέψτε 20 m/s σε km/h.
· Μετατρέψτε 60 mph σε km/h (1 mph = 1.609 km/h).
· Μετατρέψτε 15 km/h σε m/s.
· Μετατρέψτε 30 m/s σε km/h.
4. Χρόνος
· Μετατρέψτε 2.5 ώρες σε δευτερόλεπτα.
· Μετατρέψτε 3600 δευτερόλεπτα σε λεπτά.
· Μετατρέψτε 3 ημέρες σε ώρες.
· Μετατρέψτε 5 λεπτά σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
· Μετατρέψτε 0.5 χρόνια σε μήνες.
5. Θερμοκρασία
· Μετατρέψτε 25°C σε Κέλβιν (K = °C + 273.15).
· Μετατρέψτε 77°F σε Κελσίου (°C = (°F - 32) × 5/9).
· Μετατρέψτε 300 K σε Κελσίου (°C = K - 273.15).
· Μετατρέψτε 0°C σε Φαρενάιτ.
· Μετατρέψτε -40°F σε Κελσίου.
Απλά ισοζύγια μάζας
1. Άσκηση
Δύο ροές νερού αναμειγνύονται. Η πρώτη έχει παροχή 2,0 m³/s και συγκέντρωση ενός ρύπου 3,0 mg/L. Η δεύτερη έχει παροχή 1,0 m³/s και συγκέντρωση του ίδιου ρύπου 1,0 mg/L.
· Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του ρύπου στην τελική ανάμειξη, σε mg/L.

2. Άσκηση
Ένα ποτάμι δέχεται εκροή από μια κοντινή βιομηχανία. Η εκροή έχει παροχή 0,5 m³/s και συγκέντρωση φωσφόρου 10,0 mg/L. Το ποτάμι πριν τη βιομηχανία έχει παροχή 4,5 m³/s και συγκέντρωση φωσφόρου 0,5 mg/L.
· Υπολογίστε τη συγκέντρωση φωσφόρου στο ποτάμι μετά την ανάμειξη, σε mg/L.

3. Άσκηση
Ένας σταθμός επεξεργασίας νερού αναμειγνύει δύο διαφορετικές εισροές. Η πρώτη εισροή έχει παροχή 1,5 m³/s και συγκέντρωση 7,0 mg/L χλωρίου. Η δεύτερη εισροή έχει παροχή 3,5 m³/s και συγκέντρωση 3,0 mg/L χλωρίου.
· Υπολογίστε τη συγκέντρωση του χλωρίου στο μείγμα, σε mg/L.

4. Άσκηση
Ένας αγωγός μεταφέρει δύο ροές που ενώνονται:
· Η πρώτη έχει παροχή 10,0 m³/s και συγκέντρωση 15,0 mg/L ενός ρύπου.
· Η δεύτερη έχει παροχή 5,0 m³/s και συγκέντρωση 5,0 mg/L του ίδιου ρύπου.
· Υπολογίστε τη συγκέντρωση του ρύπου στην τελική ροή, σε mg/L.

5. Άσκηση
Μια δεξαμενή λαμβάνει νερό από δύο διαφορετικές πηγές:
· Η πρώτη πηγή έχει παροχή 0,8 m³/s και συγκέντρωση 0,2 mg/L αρσενικού.
· Η δεύτερη πηγή έχει παροχή 0,2 m³/s και συγκέντρωση 1,0 mg/L αρσενικού.
· Υπολογίστε τη συγκέντρωση αρσενικού στη δεξαμενή μετά την ανάμειξη, σε mg/L.

