ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Σκοπός του πειράματος είναι η μελέτη της γραμμικής διαστολής μεταλλικής ράβδου σε σταθερή εξωτερική πίεση και υπολογίστηκε ο συντελεστής της γραμμικής διαστολής. Για να επιτευχθεί αυτό θερμάνθηκε μια μεταλλική ράβδος μετρώντας ταυτόχρονα με την μεταβολή της θερμοκρασίας της και την αντίστοιχη μεταβολή των γεωμετρικών  χαρακτηριστικών της. Στην συνέχεια, κατασκευάστηκε η γραφική παράσταση και από την κλίση της βρέθηκε ότι ο συντελεστής γραμμικής διαστολής  για το σίδηρο ισούται με α=  °C-1. Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι η απόκλιση του συντελεστή είναι (2,27%) από την πραγματική του τιμή είναι α=1,5*10-5 °C-1. Στην συνέχεια, επαναλήφθηκε το πείραμα της γραμμικής διαστολής για το αλουμίνιο και εξάχθηκε το α=  C-1. Από τα αποτελέσματα συμπεράθηκε ότι η απόκλιση (12,5%) από την πραγματική τιμή είναι α=2,4*10-5 °C-1  Τα σφάλματα που υπήρξαν μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι δεν είχαμε ακριβής καταγραφή των αποτελεσμάτων.




ΕΙΣΑΓΩΓΗ EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5

Για την πειραματική άσκηση χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τύποι:

Μεταβλητές a , b :


α=


b=




Με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων υπολογίστηκαν οι μεταβλητές a,b με σκοπό την χάραξη της γραφικής παράστασης του συγκεκριμένου πειράματος. Αναλυτικότερα, το N είναι το πλήθος των μετρήσεων μας και Σ το άθροισμα. Το x, σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης, δηλώνει το ΔΘ(μεταβολή θερμοκρασίας) και το y το Δl(μεταβολή μήκους).  

   Κλίση ευθείας:                        

b = αl1
Ο τύπος της κλίσης της ευθείας χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί ο συντελεστής γραμμικής διαστολής a κάτι το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με τον σταθερό όρο της ευθείας y=bx+α καθώς είναι κάτι το διαφορετικό. Επιπλέον, το l1 χαρακτηρίζει την γραμμική διάσταση του στερεού(δηλαδή της ράβδου)σε θερμοκρασία θ1οC. 

  
Σφάλμα συντελεστή γραμμικής διαστολής:




Το σφάλμα του συντελεστή γραμμικής διαστολής βρίσκεται από τον γενικό τύπο του σφάλματος που αναφέρεται και στην θεωρία. Πιο συγκεκριμένα, το α υπολογίζεται από έμμεσες μετρήσεις των b και lο, δηλαδή a=f(b,lο). Επόμενη θεωρείται, λοιπόν, η παραγώγιση του τύπου ως προς αυτές τις μεταβλητές.

· Οι μετρήσεις γίνονται σε μέτρα (m), σε μέτρα ανά βαθμούς Κελσίου (m/oC) και σε C-1.
· Το ζητούμενο μέγεθος αυτής της πειραματικής άσκησης είναι συντελεστής γραμμικής διαστολής α της ράβδου του σιδήρου.


















Πειραματική Διάταξη
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1. Καθετόμετρα
2. Μεταλλικά δοκίμια μορφής ράβδων μήκους 60 cm
3. Μονάδα παραγωγής ατμού
4. Βάση στήριξης,
5. Ψηφιακό πολύμετρο


Στη συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση η διαδικασία που ακολουθήθηκε πραγματοποιήθηκε με την χρήση δύο μεταλλικών ράβδων (αλουμινίου, σιδήρου) μήκους 0,6 m , μιας κατάλληλης βάσης για την πάκτωση των δοκιμιών, δύο καθετόμετρων ακριβείας μέτρησης 10μm (0,01 mm) , ενός αισθητήρα θερμοκρασίας, ενός ψηφιακού θερμομέτρου, ενός παχυμέτρου και μιας μονάδας παραγωγής ατμού (ηλεκτρική εστία, δοχείο με σκέπασμα, λαστιχένιος σωλήνας και σφιγκτήρες, νερό). Αναλυτικότερα, ενεργοποιώντας το ψηφιακό θερμόμετρο, πριν την θέρμανση της πρώτης ράβδου, βρέθηκε η αρχική θερμοκρασία της, καθώς επίσης με την βοήθεια του παχυμέτρου υπολογίστηκε το αρχικό της πάχος. Έπειτα, τοποθετώντας νερό στο δοχείο με σκέπασμα ασφαλείας, ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρική εστία και στη συνέχεια πριν φτάσει το νερό στο σημείο ζέσης του, δηλαδή στους 90οC περίπου, απενεργοποιήθηκε η ηλεκτρική εστία και ξεκίνησε η μέτρηση με την πτώση της θερμοκρασίας ανά 5oC. Με την θέρμανση της, η ράβδος, ξεκίνησε να διαστέλλεται. Στο ανώτατο σημείο θερμοκρασίας που πάρθηκε ( 90οC ) μετρήθηκε με το παχύμετρο η διαστολή της ράβδου καθώς και με την βοήθεια του καθετόμετρου με την πτώση της θερμοκρασίας πάλι ανά 5οC υπολογίστηκε και η ανάλογη διαστολή. Αντίστοιχα, έγινε και για την δεύτερη ράβδο. Πρέπει να τονιστεί, πως με την ακρίβεια του παχυμέτρου δεν μπορεί να υπολογιστεί η ακριβής διαστολή των μετάλλων. Παράλληλα, με τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της διαστολής μετρήθηκε και ο χρόνος. Επιπλέον, οι μετρήσεις που πάρθηκαν για την εκτέλεση αυτού του πειράματος ήταν 8.    

Αποτελέσματα- Ανάλυση-Συζήτηση
Ακρίβεια καθετόμετρου: 0,01x10-5m
Ακρίβεια θερμομέτρου: 0,1 oC
L1 ράβδου= 0,6m

	 
Υλικό 1: …… Αλουμίνιο …………………. 
θ0= ………13…. ( ͦ C)                                                                                 
	
Υλικό 2: … Σίδηρος …………………….
θ0 = ……11…….  ( ͦ C)                                                                                 

	α/α 
	θ 
(οC) 
	Δθ = θ – θ0 ( 0C) 
	Δl (X 10-5 m) 
	t  (s) 
	θ 
(οC) 
	Δθ = θ – θ0 ( 0C) 
	Δl (X 10-5 m) 
	t  (s) 

	1 
	87,3
	 74,3
	108 
	0 
	 85
	74 
	53 
	0 

	2 
	79,1
	 66,1
	 93
	 12
	 80
	 69
	48
	 13

	3 
	74,4
	61,4
	 86
	 22
	 75
	 64
	 43
	 29

	4 
	71,1
	 58,1
	 78
	 37
	 70
	 59
	 39
	 47

	5 
	66,6
	53,6 
	 72
	 52
	 65
	 54
	 35
	70 

	6 
	60,8
	47,8  
	 64
	 68
	 60
	 49
	 31
	96

	7 
	57,4
	 44,8 
	 58
	 88
	 55
	 44
	 25
	 127

	8 
	52,7
	39,7
	 51
	 110
	 50
	 39
	 22
	161




Oι μεταβλητές ΔΘ και Δl αποτελούν τις βασικές μετρήσεις που έγιναν από την εργαστηριακή άσκηση μελετώντας από τους 90οC μέχρι και την σταθερή τους θερμοκρασία, την διαστολή και τον χρόνο τους. Στην συνέχεια, υπολογίστηκε το α (συντελεστής γραμμικής διαστολής) και το σφάλμα του με τους ανάλογους μαθηματικούς τύπους που αναφέρονται στην εισαγωγή. 


Υλικό 1: ………… Αλουμίνιο ………………. 
 
Από τον πίνακα μετρήσεών σας για κάθε ράβδο, για κάθε θερμοκρασία να υπολογίστε την μεταβολή θερμοκρασίας Δθ (θ-θ0) που αντιστοιχεί και συμπληρώστε την αντίστοιχη στήλη στον πίνακα 5.1. 
2. Για κάθε ράβδο να σχεδιάσετε, την ευθεία Δl=f(Δθ), με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ Άσκηση 5 Θερμική διαστολή μεταλλικών σωμάτων 5.9

 3. Από την κλίση ευθείας για κάθε υλικό υπολογίστε τον συντελεστή γραμμικής διαστολής α (όπως περιγράφεται πριν στην σελίδα 5.4) και το ολικό πιθανό σφάλμα δα (σχέση (9) σελ. Εις.8). Στην σχέση 5.4 το 1 l ισούται με το αρχικό μήκος l0 που μετρήσατε για την κάθε ράβδο. Επειδή ο συντελεστή γραμμικής διαστολής α υπολογίζεται από έμμεσες μετρήσεις των b, και l0, δηλαδή a=f(b,l0), για τον υπολογισμό του σφάλματος δα χρησιμοποιήστε την σχέση (9) της σελ. Εις. 8. Το σb υπολογίζεται από την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων ενώ σαν σφάλματα σlo, χρησιμοποιήστε την διακριτική ικανότητα (resolution) της μετροταινίας συσκευών που χρησιμοποιήσατε για να μετρήσετε το αρχικό μήκος κάθε ράβδου. 
	a(m)
	b(m/s)
	σ_a
	σ_b

	-15,22242
	1,64150
	2,25432
	0,03971




4. Από την βιβλιογραφία (π.χ. HUGH D. YOUNG "Φυσική", τόμος Α', σελίδα 421, πίνακας 15-1) βρείτε τις θεωρητικές τιμές των συντελεστών γραμμικής διαστολής των υλικών που μετρήσατε και συγκρίνατε τις με αυτές που υπολογίσατε βρίσκοντας την επί της εκατό απόκλιση, (σχέση (8) σελ. Εις.7 της εισαγωγής). 

5. Από τα πειραματικά σημεία σχεδιάστε το διάγραμμα θ=f(t) και σχολιάστε τη μορφή της καμπύλης. 
Υλικό 1: ………… Σίδερο ………………. 
2. Για κάθε ράβδο να σχεδιάσετε, την ευθεία Δl=f(Δθ), με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ Άσκηση 5 Θερμική διαστολή μεταλλικών σωμάτων 5.9

3. Από την κλίση ευθείας για κάθε υλικό υπολογίστε τον συντελεστή γραμμικής διαστολής α (όπως περιγράφεται πριν στην σελίδα 5.4) και το ολικό πιθανό σφάλμα δα (σχέση (9) σελ. Εις.8). Στην σχέση 5.4 το 1 l ισούται με το αρχικό μήκος l0 που μετρήσατε για την κάθε ράβδο. Επειδή ο συντελεστή γραμμικής διαστολής α υπολογίζεται από έμμεσες μετρήσεις των b, και l0, δηλαδή a=f(b,l0), για τον υπολογισμό του σφάλματος δα χρησιμοποιήστε την σχέση (9) της σελ. Εις. 8. Το σb υπολογίζεται από την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων ενώ σαν σφάλματα σlo, χρησιμοποιήστε την διακριτική ικανότητα (resolution) της μετροταινίας συσκευών που χρησιμοποιήσατε για να μετρήσετε το αρχικό μήκος κάθε ράβδου. 

5. Από τα πειραματικά σημεία σχεδιάστε το διάγραμμα θ=f(t) και σχολιάστε τη μορφή της καμπύλης. 


Συμπέρασμα
Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση είχαμε ως κύριο σκοπό τον υπολογισμό του συντελεστή της γραμμικής διαστολής των δύο μετάλλων, του αλουμινίου και του σιδήρου. Καθώς θερμάνθηκαν οι δύο ράβδοι παρατηρήθηκε από το καθετόμετρο η αυξητική μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους δηλαδή η διαστολή τους.
Αφού κατασκευάστηκαν οι δύο γραφικές παραστάσεις και αφού υπολογίστηκαν οι συντελεστές γραμμικής διαστολής των δύο ράβδων, μαζί με τα σφάλματά τους, παρατηρήθηκε ότι ο συντελεστής της ράβδου του αλουμινίου είναι μεγαλύτερη αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει μεγαλύτερο σφάλμα από αυτή του σιδήρου. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκε ο συντελεστής γραμμικής διαστολής του σιδήρου να είναι 1,466*10-5 °C-1 με σφάλμα   1,72*10-6 °C-1 ενώ αντίστοιχα του αλουμινίου να είναι 2,7*10-5 °C-1 με σφάλμα ±1,76*10-6 °C-1 . Παράλληλα παρατηρήθηκε ότι η απόκλιση του συντελεστή γραμμικής διαστολής του αλουμινίου (12,5%) είναι μικρότερη από αυτή του σιδήρου (2,27%). Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πιθανή λανθασμένη ρύθμιση του καθετόμετρου και σε τυχών απροσεξίες κατά τη διάρκεια του πειράματος.
Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι η σιδερένια ράβδος χρειάστηκε περισσότερη ώρα για να φθάσει από τους 90°C στους 55°C σε σύγκριση με την αλουμινένια ράβδο.
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