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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - ΣΤΑΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΤΟ: ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ: ΧΡΥΣΩ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΠΕΡ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 11
2Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΘΕΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ
ΧΑΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ):22/05/18
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης: μελέτη ενός δικτυώματος, τόσο ισοστατικού όσο και υπερστατικού.

Πείραμα 1: Δυνάμεις σε στατικά ορισμένο δικτύωμα πρόβολο.
1) Πειραματική διαδικασία:
Στο πρώτο πείραμα είχαμε μία περίπτωση ισοστατικού δικτυώματος και μελετήσαμε τις δυνάμεις σε στατικά ορισμένο δικτύωμα πρόβολο. Αρχικά, συνδέσαμε το δικτύωμα με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε να βλέπουμε τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να φορτώνεται το λογισμικό επεξεργασίας των δεδομένων στην οθόνη του υπολογιστή σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του πειράματος (από την ενεργοποίηση ηλεκτρικά του συστήματος του δικτυώματος και των περιφερειακών μονάδων ανάκτησης δεδομένων μέχρι την λήξη του πειράματος). Έπειτα, στο πείραμα αυτό δε χρησιμοποιήσαμε την ράβδο 6 (με την αρίθμηση που έχει δοθεί) και έτσι το πλαίσιο μετατρέπεται σε ισοστατικό, δηλαδή στατικά προσδιορισμένο, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να λάβουμε υπόψη μας τη μέθοδο των κόμβων για να υπολογίσουμε το δικτύωμα.
Ξεκινώντας το πείραμα, εφαρμόσαμε μια προκαταρκτική φόρτιση (όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε) στο σύστημα φόρτισης της δυναμοκυψέλης και έτσι καταφέραμε να αποκτήσουμε την τιμή της τάξης περίπου των 100Ν στη δύναμη της ράβδου 7. Στη συνέχεια ενεργοποιήσαμε την εντολή Record Data στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και με αυτόν τον τρόπο εμφανίστηκε στην οθόνη ένας πίνακας με τις τιμές των δυνάμεων των μελών του συστήματος που αντιστοιχούν στη δύναμη των 100Ν που δημιουργήσαμε προηγουμένως.  Όσον αφορά τις τιμές των παραπάνω δυνάμεων (τις οποίες θα αποκαλούμε Experimental Forces) στον πίνακα που δημιουργήθηκε, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων παραμόρφωσης  (τα οποία θα αποκαλούμε Experimental Strain) όπως ακριβώς ανιχνεύσαμε από τους αισθητήρες παραμόρφωσης (τους οποίους θα αποκαλούμε Strain Gauges) , αφού πρώτα επεξεργαστούν, με κατάλληλους αριθμητικούς μετασχηματισμούς. Σημαντικό είναι όμως το γεγονός ότι προηγουμένως οι πραγματικές αυτές τιμές των δυνάμεων έχουν καταγραφεί από τους φοιτητές για περαιτέρω επεξεργασία σε μορφή πίνακα. Έπειτα πρέπει να μηδενίσαμεε την ένδειξη του φορτίου στη δυναμοκυψέλη, πράγμα το οποίο πετύχαμε με την περιστροφή καταλλήλως του δακτυλίου μηδενισμού του φορτίου ενώ ταυτοχρόνως μηδενίσαμε πολύ προσεκτικά και τις ενδείξεις του ψηφιακού μηκυνσιόμετρου, πατώντας δύο φορές το κουμπί με την ένδειξη Set που βρίσκεται πάνω του. Συνεχίζοντας το πείραμα, αυξάναμε κάθε φορά κατά 50Ν το φορτίο μέχρι την τιμή των 200Ν (συνολικά δηλαδή 4 φορές) , ενώ ταυτοχρόνως οι φοιτητές κατέγραφαν σε έναν άλλο πίνακα τις δυνάμεις που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή, με την ενεργοποίηση της εντολής Record Data, καθώς και τις ενδείξεις το μηκυνσιόμετρου που αντιστοιχούν κάθε φορά στις βυθίσεις του δικτυώματος. Τέλος, οι φοιτητές συμπλήρωσαν έναν τρίτο πίνακα με τις τελικές (πραγματικές) δυνάμεις που προκύπτουν από την αύξηση του φορτίου αφαιρώντας από τον προηγούμενο πίνακα τις αρχικές δυνάμεις που οφείλονται στην προκαταρκτική φόρτιση. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το πείραμα μας.

2) Αρχικά κάνουμε τον πρώτο πίνακα (Πίνακας I) που περιέχει την καταγραφή των τιμών των δυνάμεων του κάθε μέλους του δικτυώματος που προέκυψαν από την προκαταρκτική φόρτιση.
	Ράβδος
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Φορτίο (Ν)
	66,8
	-67,5
	-67,3
	-141,1
	-3,3
	-
	100,8
	93,4


                                                                                                   Πίνακας I
Στη συνέχεια κάνουμε τον δεύτερο πίνακα (Πίνακας II) που προκύπτει από την αύξηση του φορτίου και περιέχει τις δυνάμεις που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς επίσης και τις ενδείξεις του ψηφιακού μηκυνσιόμετρου.

	Φορτίο (Ν)
	  1
	 2
	  3
	 4
	 5
	6
	7
	 8
	Ενδείξεις Ψηφιακού μηκυνσιόμετρου(mm)

	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	mm

	0
	68,1
	-67,3
	-66,7
	-138,6
	-2,8
	-
	100,1
	94,5
	0,000

	50
	125,7
	-23,1
	-120,4
	-256,0
	-2,8
	-
	182,7
	174,4
	-0,024

	100
	181,6
	-178,1
	-172,9
	-365,1
	-3,8
	-
	257,8
	249,6
	-0,059

	150
	231,6
	-229,1
	-221,0
	-469,0
	-6,5
	-
	331,6
	320,3
	-0,094

	200
	286,4
	-285,5
	-275,4
	-580,5
	-7,5
	-
	412,7
	396,2
	-0,136


                                                                                                 Πίνακας ΙΙ
Τέλος κάνουμε τον τρίτο πίνακα (Πίνακας III) που περιέχει τις πραγματικές (τελικές δηλαδή) δυνάμεις που προκύπτουν αφαιρώντας από τις δυνάμεις του Πίνακα II  τις αρχικές δυνάμεις από την προκαταρκτική φόρτιση (Πίνακας I).
	Φορτίο (Ν)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0

	50
	58,9
	-55,6
	-53,1
	-114,9
	0,5
	-
	81,8
	81,0

	100
	114,8
	-110,6
	-105,6
	-224,0
	-0,5
	-
	157,0
	156,2

	150
	164,8
	-161,6
	-153,7
	-327,9
	-3,2
	-
	230,8
	226,9

	200
	219,6
	-218,0
	-208,1
	-439,4
	-4,2
	-
	311,9
	302,8


                                                                                             Πίνακας ΙΙΙ

3) Επιλέγουμε ένα μέλος του δικτυώματος εκτός  του 6ου και σχεδιάζουμε δύο γραφικές παραστάσεις σε ένα κοινό γράφημα. Η μία γραφική παράσταση θα περιέχει την μεταβολή των τιμών των πραγματικών δυνάμεων του μέλους που επιλέξαμε, με βάση τις τιμές του Πίνακα III, ενώ η δεύτερη θα περιέχει τις τιμές των δυνάμεων, του ίδιου μέλους, με βάση τις τιμές του Πίνακα II. 

Τυχαία επιλέγω το 1ο  μέλος.
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Σχήμα 1
Όπως βλέπουμε στο παραπάνω σχήμα, είναι εμφανής η διαφορά των δύο γραφικών παραστάσεων αφού εκείνη που αναπαριστά τις τιμές του Πίνακα II έχει πολύ μεγάλες τιμές σε σύγκριση με αυτή που αφορά τις τιμές του Πίνακα III. Ωστόσο παρατηρούμε ότι, στο γράφημα η γαλάζια γραφική παράσταση έχει τη τάση να αυξάνεται σχεδόν ομαλά ενώ η κόκκινη έχει τη τάση να μειώνεται. Συμπερασματικά, όσο αυξάνουμε το φορτίο του δικτυώματος τόσο αυξάνονται οι τιμές των πραγματικών δυνάμεων καθώς και οι τιμές των δυνάμεων των μελών, δηλαδή η δύναμη του μέλους 1. 

4) Σε ένα άλλο κοινό γράφημα σχεδιάζουμε δύο γραφικές παραστάσεις όπου θα αφορούν το 5ο μέλος του δικτυώματος. Η μία γραφική παράσταση θα περιέχει τη μεταβολή των τιμών των πραγματικών δυνάμεων του μέλους 5 με βάση τις τιμές του πίνακα ΙΙΙ, ενώ η δεύτερη θα περιέχει τις τιμές των δυνάμεων του ίδιου μέλους, με βάση τις τιμές του πίνακα ΙΙ.
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                                                                                         Σχήμα 2
Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα και με τα δεδομένα μας ανακαλύπτουμε ότι όσο το φορτίο αυξάνεται τόσο μειώνεται η δύναμη του μέλους 5, αφού μειώνονται οι τιμές των πραγματικών δυνάμεων του μέλους και οι τιμές των δυνάμεων του. Παρατηρούμε ότι, οι τιμές και των δύο γραφικών παραστάσεων έχουν την τάση να μειώνονται με σχετικά χαμηλό ρυθμό. Επιπλέον παρατηρούμε ότι, οι δύο γραφικές παραστάσεις έχουν μεγάλη διαφορά αφού οι τιμές τους διαφέρουν πάρα πολύ. 

5) Δημιουργούμε τη γραφική παράσταση της μεταβολής του φορτίου και της βύθισης του δικτυώματος, δηλαδή της ένδειξης του ψηφιακού μηκυνσιομέτρου και στη συνέχεια να παρατηρήσω τα διαγράμματα που έχω κατασκευάσει για να βρω εάν υπάρχει κάποια σχέση με τα προηγούμενα διαγράμματα.
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                                                                                          Σχήμα 3
Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι όσο το φορτίο του δικτυώματος αυξάνεται, τόσο η βύθιση του μειώνεται.

Στο Σχήμα 1, η δύναμη του μέλους 1 αυξάνεται όσο αυξάνουμε το φορτίο ενώ στο Σχήμα 2, η δύναμη του μέλους 5 μειώνεται όσο αυξάνουμε το φορτίο του δικτυώματος. Στο Σχήμα 3 όμως, παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το φορτίο τόσο μειώνονται οι ενδείξεις του ψηφιακού μηκυνσιομέτρου.
6) Κατασκευή του πίνακα IV όπου θα χρειαστούμε τιμές από το πίνακα ΙΙΙ και εύρεση θεωρητικών τιμών των δυνάμεων με τη μέθοδο των κόμβων.
	Ράβδος
	Πειραματική Δύναμη (Ν)
	Θεωρητική Δύναμη (Ν)

	1
	219,6
	

	2
	-218,0
	

	3
	-208,0
	

	4
	-439,4
	

	5
	-4,2
	

	6
	-
	

	7
	311,9
	

	8
	302,8
	


                                                                                      Πίνακας IV
Ο παραπάνω πίνακας δικαιολογείται από τα εξής:
Το δικτύωμα που έχουμε είναι της παρακάτω μορφής :
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                                                                                           Εικόνα 1
Σε κάθε κόμβο θα πάρουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων στον x και y άξονα.

Αναλυτικά:

Στον κόμβο Α έχουμε: 
ΣFx=0 και ΣFy=0

i) ΣFx=0 => F1+FA(x)+F8(x)=0  (1) ισχύει ότι F8(x)=F8*cos45o (3)
ii) ΣFy=0 => FA(y)-F8(y)-F5=0  (2) ισχύει ότι F8(y)=F(8)*sin45o  (4)
Στον κόμβο Β έχουμε: 

ΣFx=0 και ΣFy=0

i) ΣFx=0 => F7(x)-F1=0 => F1=F7(x)  (5)  ισχύει ότι F7(x)=F7*cos45o (7)
ii) ΣFy=0 => -F7(y)-F2=0 => F2=-F7(y) (6) ισχύει ότι F7(y)=F(7)*sin45o (8)
Στον κόμβο Γ έχουμε: 

ΣFx=0 και ΣFy=0


i) ΣFx=0 => -F3-F7(x)=0 => F3=-F7(x)  (9)
ii) ΣFy=0 => F7(y)-F=0 => F7(y)=F => F7(y)=250N  (10)

Στον κόμβο Δ έχουμε: 

ΣFx=0 και ΣFy=0

i) ΣFx=0 => F3-F4-F8(x)=0  (11)

ii) ΣFy=0 => F2+F8(y)=0 => F2=-F8(y)  (12)
Στον κόμβο Ε έχουμε: 

ΣFx=0 και ΣFy=0

i) ΣFx=0 => F4=0  (13)

ii) ΣFy=0 => F5-FE=0 => F5=FE  (14)
Επιπλέον όμως ισχύει ότι F+FE+FA=0  (15) .

Αυτό ισχύει επειδή σε ένα ισοστατικό δικτύωμα το άθροισμα όλων των δυνάμεων από κυλήσεις, αρθρώσεις και πακτώσεις είναι ίσο με το 0 (μηδέν). Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 1 (μία) κύλιση και 2 (δύο) αρθρώσεις. Άρα στο σύνολο 4 δυνάμεις από τις δύο αρθρώσεις, FA(x),FA(y) και τη δύναμη F, που δίνεται οπότε την θεωρούμε σαν συνισταμένη και μία από την κύλιση, την FE.

Είναι γνωστό ότι από κάθε κύλιση δεχόμαστε 2 δυνάμεις ενώ από κάθε άρθρωση 1 δύναμη.
Σύμφωνα με τις σχέσεις που έχουμε θα προσπαθήσουμε να βρούμε ξεχωριστά την τιμή της κάθε δύναμης. Αναλυτικά:
Αφού F=250N, από τη σχέση (10) προκύπτει ότι F7(y)=250N    
i) Από τη σχέση (8) προκύπτει ότι F7=250√2N
ii) Από τη σχέση (7) προκύπτει ότι F7(x)=250N
iii) Από τη σχέση (5) προκύπτει ότι F1=250N
iv) Από τη σχέση (9) προκύπτει ότι F3=-250N
v) Από τη σχέση (6) προκύπτει ότι F2=-250N
vi) Από τη σχέση (12) προκύπτει ότι F8(y)=250N
vii) Από τη σχέση (3) προκύπτει ότι F8(x)=-250N
viii) Από τη σχέση (4) προκύπτει ότι F8=250√2Ν

ix) Από τις σχέσεις (5),(9) και (11) προκύπτει ότι η σχέση (1) γίνεται F7(x)+FA(x)-F7(x)=0 => FA(x)=0. Οπότε FA=FA(y)  (16)

x)  Από τις σχέσεις (2),(6),(14) και (16) προκύπτει ότι η σχέση (15) γίνεται F+FE+FA(y)=0 => F+FE+F8(y)+F5=0 => F+FE+F8(y)+FE=0 =>250+2FE+250=0 => FE=-250N
xi) Από τη σχέση (14) προκύπτει ότι F5=-250N
xii) Από τη σχέση (15) προκύπτει ότι FA=0

xiii) Από τη σχέση (16) προκύπτει ότι FA(y)=0                                                                   

Τελικώς:
 F1=250N
F2=-250N
F3=-250N
F4=0

F5=-250N

F7=250√2N

F8=250√2N

FA=0

FE=-250N

F=250N
Από τον πίνακα IV βλέπουμε ότι οι ράβδοι 7 και 8 έχουν πολύ κοντινές πειραματικές δυνάμεις και από το σχήμα παρατηρούμε ότι είναι παράλληλοι.

Επίσης βλέπουμε ότι οι ράβδοι 2 και 5 έχουν ίδιο πρόσημο στις πειραματικές δυνάμεις και από το σχήμα παρατηρούμε ότι είναι παράλληλοι.

Όμως οι ράβδοι 1 και 3 έχουν αντίθετες δυνάμεις και από το σχήμα παρατηρούμε ότι είναι παράλληλοι.

7) Ο ρόλος των Strain Gauges είναι ότι όταν ένας ηλεκτρικός αγωγός τεντώνεται εντός των ορίων της ελαστικότητας αυτά θα γίνουν αυτόματα στενότερα, έτσι ώστε να μην σπάσει ή να παραμορφωθεί μόνιμα. Αντιστρόφως, όταν ένας αγωγός συμπιέζεται θα διευρυνθούν έτσι ώστε να μην τσαλακωθεί.
Γι’ αυτό το λόγο οι δυνάμεις που ασκούνται στα μέλη 2,3,4 και 5 έχουν αρνητικό πρόσημο, ενώ στα μέλη 1,7 και 8 οι δυνάμεις έχουν θετικό πρόσημο.
Πείραμα 2:Δυνάμεις σε υπερστατικό δικτύωμα.
Πειραματική Διαδικασία:

1) Στο συγκεκριμένο πείραμα έχουμε μία περίπτωση υπερστατικού δικτυώματος το οποίο είναι το ίδιο με το δικτύωμα του πρώτου πειράματος με τη διαφορά ότι τώρα προσθέτουμε μία επιπλέον ράβδο (η 6, όπως έχει δοθεί). Για αυτό το λόγο και το συγκεκριμένο δικτύωμα ονομάζεται υπερστατικό σε αντίθεση με το πρώτο που ήταν ισοστατικό. Για να καταφέρουμε να εισάγουμε την επιπλέον ράβδο στο δικτύωμα χωρίς να έχουμε κάποια βλάβη στον εξοπλισμό περισφίγγουμε προσεκτικά τον περιστροφικό διακόπτη, αποφεύγοντας τη χρήση οποιουδήποτε εργαλείου για αυτήν μας την κίνηση. Στη συνέχεια, όπως ακριβώς και στο προηγούμενο πείραμα, εφαρμόζουμε προκαταρκτική φόρτιση τέτοια ώστε η ράβδος 7 να εμφανίσει στην οθόνη του προγράμματος επεξεργασίας των δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πραγματική δύναμη της τάξης των περίπου 100Ν. Τα επόμενα βήματα είναι ακριβώς ίδια με το πρώτο πείραμα.
2) Αρχικά κάνουμε τον πρώτο πίνακα (Πίνακας V) που περιέχει την καταγραφή των τιμών των δυνάμεων του κάθε μέλους του δικτυώματος που προέκυψαν από την προκαταρκτική φόρτιση. 

	Ράβδος
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Φορτίο(Ν)
	94,1
	-43,1
	-66,0
	-114,3
	23,8
	-32,4
	100,0
	59,3


Πίνακας V

Στη συνέχεια κάνουμε το δεύτερο πίνακα (Πίνακας VI) που προκύπτει από την αύξηση του φορτίου και περιέχει τις δυνάμεις που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς επίσης και τις ενδείξεις του ψηφιακού μηκυνσιόμετρου.
	Φορτίο (Ν)
	1
	2
	 3
	 4
	 5
	 6
	 7
	 8
	Ενδείξεις ψηφιακού μετρητή (mm)

	0
	94,5
	-41,6
	-64,4
	-114,9
	23,7
	-31.7
	101,5
	59,2
	0,000

	50
	172,8
	-73,7
	-117,3
	-205,1
	45,4
	-61,7
	179,4
	105,2
	-0,024

	100
	256,2
	-107,2
	-172,1
	-294,2
	68,5
	-97,0
	259,4
	147,7
	-0,034

	150
	331,7
	-134,8
	-223,4
	-375,6
	91,1
	-132,4
	334,1
	186,2
	-0,052

	200
	407,2
	-163,5
	-274,9
	-460,6
	115,1
	-168,1
	415,2
	224,1
	-0,077


Πίνακας VI

Τέλος κάνουμε τον τρίτο πίνακα (Πίνακας VII) που περιέχει τις πραγματικές (τελικές δηλαδή) δυνάμεις που προκύπτουν αφαιρώντας από τις δυνάμεις του Πίνακα VI  τις αρχικές δυνάμεις από την προκαταρκτική φόρτιση (Πίνακας V).
	Φορτίο (Ν)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	78,7
	30,6
	 -51,3
	-90,5
	21,6
	-29,3
	79,4
	45,9

	100
	162,1
	-64,1
	-106,1
	-179,6
	44,7
	-64,6
	159,4
	88,4

	150
	237,6
	-91,7
	-157,4
	-261,0
	67,3
	-100,0
	234,1
	126,9

	200
	313,1
	-120,4
	-208,9
	-346,0
	91,3
	-135,7
	315,2
	164,8


Πίνακας VII

3) Σχεδιάζουμε δύο γραφικές παραστάσεις σε ένα κοινό γράφημα που θα αφορούν το μέλος 6 του δικτυώματος. Η μία γραφική παράσταση θα περιέχει την μεταβολή των τιμών των πραγματικών δυνάμεων του μέλους 6 με βάση τις τιμές του Πίνακα VII, ενώ η δεύτερη θα περιέχει τις τιμές των δυνάμεων, του ίδιου μέλους, με βάση τις τιμές του Πίνακα VI.
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 Σχήμα 4
Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα και με τα δεδομένα μας ανακαλύπτουμε ότι όσο το φορτίο αυξάνεται τόσο μειώνεται η δύναμη του μέλους 6, αφού μειώνονται οι τιμές των πραγματικών δυνάμεων του μέλους (Πίνακας VI) και οι τιμές των δυνάμεων του (Πίνακας VII). 

4) Σχεδιάζουμε τώρα σε ένα άλλο γράφημα  δύο γραφικές παραστάσεις  που θα αφορούν το μέλος 5 του δικτυώματος. Η μία γραφική παράσταση θα περιέχει την μεταβολή των τιμών των πραγματικών δυνάμεων του μέλους 5 με βάση τις τιμές του Πίνακα VII, ενώ η δεύτερη θα περιέχει τις τιμές των δυνάμεων, του ίδιου μέλους, με βάση τις τιμές του Πίνακα VI.
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      Σχήμα 5

Παρατηρούμε στο γράφημα πως και οι δύο γραφικές παραστάσεις έχουν την τάση να αυξάνονται και τελικώς μεγαλώνουν οι τιμές τους όσο αυξάνεται και το φορτίο του συστήματος, αν και για κάποιο διάστημα έχουν έναν σχετικά σταθερό ρυθμό. Συμπερασματικά, όσο αυξάνουμε το φορτίο του δικτυώματος τόσο αυξάνονται οι τιμές των πραγματικών δυνάμεων καθώς και οι τιμές των δυνάμεων των μελών, δηλαδή η δύναμη του μέλους 5. 

Στην αντίστοιχη περίπτωση όμως του ισοστατικού δικτυώματος του προηγούμενου πειράματος όσο το φορτίο αυξανόταν τόσο μειωνόταν η δύναμη του μέλους 5, αφού μειώνονται οι τιμές των πραγματικών δυνάμεων του μέλους και οι τιμές των δυνάμεων του. Με άλλα λόγια στο ισοστατικό δικτύωμα γίνεται ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στο υπερστατικό, σύμφωνα με το σχήμα 2 και το σχήμα 5.

5) Για την κατασκευή του πίνακα VIII θα χρειαστούμε τιμές από τον πίνακα III καθώς και από τον πίνακα VII.
	Ράβδος
	Πειραματική δύναμη (Ν) στο ισοστατικό δικτύωμα
	Πειραματική δύναμη (Ν) στο υπερστατικό δικτύωμα

	1
	219,6
	313,1

	2
	-218,0
	-120,4

	3
	-208,1
	-208,9

	4
	-439,4
	-346,0

	5
	-4,2
	91,3

	6
	-
	-135,7

	7
	31,9
	315,2

	8
	302,8
	164,8


                                                                                   Πίνακας VIII
i) Το πρώτο μέλος στο ισοστατικό δικτύωμα έχει μικρότερη δύναμη από ότι έχει στο υπερστατικό.

ii) Το δεύτερο μέλος στο ισοστατικό δικτύωμα έχει μεγαλύτερη δύναμη από ότι έχει στο υπερστατικό.

iii) Το τρίτο μέλος στο ισοστατικό δικτύωμα έχει σχεδόν ίση δύναμη με το υπερστατικό.

iv) Το τέταρτο μέλος στο ισοστατικό δικτύωμα έχει μεγαλύτερη δύναμη από ότι έχει στο υπερστατικό.

v) Το πέμπτο μέλος στο ισοστατικό δικτύωμα έχει μικρότερη δύναμη από ότι έχει στο υπερστατικό.

vi) Το έκτο μέλος δεν υφίσταται στο ισοστατικό δικτύωμα, ενώ στο υπερστατικό έχει αρνητική δύναμη.

vii) Το έβδομο μέλος στο ισοστατικό δικτύωμα έχει μικρότερη δύναμη από ότι έχει στο υπερστατικό.

viii) Το όγδοο μέλος στο ισοστατικό δικτύωμα έχει μεγαλύτερη δύναμη από ότι έχει στο υπερστατικό.  

Παρατηρούμε όμως ότι στα δύο δικτυώματα οι τιμές για κάθε μέλος δεν έχουν μεγάλη διαφορά, δηλαδή οι αποκλίσεις μεταξύ τους είναι σχετικά μικρές.
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