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Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο
Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου
Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm 
Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:
Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA
Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G) 
22 Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.
Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1
	
	Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου
	Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 
	Εξωτερική Αντίσταση R (Ω)
	Μέση Ηλεκτρική Ισχύς  Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο 
	Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G ()

	
	1η μέτρηση
	2η μέτρηση
	Μέση τιμή Vmean
	1η μέτρηση
	2η μέτρηση
	Μέση τιμή Imean
	
	Μέση τιμή 
Pmean
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	1
	0,55
	0,57
	
	20,3
	20,2
	
	0
	
	

	2
	1,42
	1,41
	
	20,0
	19,9
	
	10
	
	

	3
	2,45
	2,45
	
	19,9
	19,8
	
	20
	
	

	4
	3,37
	3,39
	
	19,7
	19,7
	
	30
	
	

	5
	4,34
	4,39
	
	19,6
	19,6
	
	40
	
	

	6
	5,29
	5,36
	
	19,5
	19,6
	
	50
	
	

	7
	6,40
	6,44
	
	19,5
	19,5
	
	60
	
	

	8
	7,19
	7,50
	
	19,4
	19,3
	
	70
	
	

	9
	8,10
	7,99
	
	19,2
	19,2
	
	80
	
	

	10
	8,96
	8,80
	
	19,0
	19,0
	
	90
	
	

	11
	9,72
	9,50
	
	18,7
	18,7
	
	100
	
	

	12
	10,50
	10,40
	
	18,5
	18,5
	
	110
	
	

	13
	11,24
	11,01
	
	18,1
	18,0
	
	120
	
	

	14
	11,93
	11,90
	
	17,8
	17,8
	
	130
	
	

	15
	12,57
	12,58
	
	17,5
	17,5
	
	140
	
	

	16
	12,99
	13,00
	
	17,0
	16,9
	
	150
	
	

	17
	13,88
	13,92
	
	16,2
	16,3
	
	160
	
	

	18
	14,25
	14,29
	
	15,9
	15,9
	
	170
	
	

	19
	14,70
	14,73
	
	15,5
	15,7
	
	180
	
	

	20
	15,32
	15,36
	
	14,9
	14,9
	
	190
	
	

	21
	15,60
	15,63
	
	14,4
	14,5
	
	200
	
	

	22
	15,99
	16,05
	
	14,0
	13,9
	
	210
	
	

	23
	16,61
	16,58
	
	11,1
	11,0
	
	220
	
	

	24
	16,89
	17,01
	
	8,7
	8,8
	
	230
	
	

	25
	17,05
	17,09
	
	5,7
	5,7
	
	300
	
	

	26
	17,16
	17,15
	
	4,9
	4,9
	
	400
	
	

	27
	17,25
	17,35
	
	4,3
	4,3
	
	500
	
	

	28
	17,32
	17,42
	
	3,8
	3,8
	
	600
	
	

	29
	17,37
	17,45
	
	3,5
	3,5
	
	800
	
	

	30
	17,62
	17,63
	
	1,8
	1,8
	
	1000
	
	

	31
	17,69
	17,75
	
	1,2
	1,2
	
	2000
	
	

	32
	17,72
	17,74
	
	0,0
	0,0
	
	∞ (άπειρη)
	
	



Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις
1. Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;
2. Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων[footnoteRef:1]) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας. [1:  Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα. ] 

3. Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.
4. Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;
5. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.
6. Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

