Data_23 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη. 

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C
	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	220

	5
	272

	10
	324

	15
	376

	20
	428

	25
	480

	30
	532

	35
	584

	40
	636

	50
	688

	55
	740

	65
	792

	75
	844

	85
	800

	95
	756

	105
	712

	110
	668

	120
	624
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