Data_1 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	200

	5
	250

	10
	320

	15
	360

	20
	400

	25
	450

	30
	490

	35
	520

	45
	600

	50
	630

	55
	650

	65
	700

	75
	750

	85
	800

	95
	810

	105
	780

	115
	770

	120
	750





Data_2 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	250

	5
	300

	10
	420

	15
	440

	20
	500

	25
	550

	30
	620

	35
	660

	45
	700

	50
	730

	55
	750

	65
	760

	75
	800

	85
	820

	95
	840

	105
	830

	115
	800

	120
	770





Data_3 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	220

	5
	300

	10
	420

	15
	440

	20
	520

	25
	550

	30
	620

	35
	660

	40
	700

	50
	730

	55
	750

	65
	760

	75
	780

	85
	820

	95
	840

	105
	860

	110
	800

	120
	770





Data_4 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	220

	5
	300

	10
	420

	15
	440

	20
	520

	25
	580

	30
	620

	35
	660

	40
	700

	50
	730

	55
	750

	65
	760

	75
	780

	85
	800

	95
	780

	105
	770

	115
	730

	120
	720





Data_5 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	200

	5
	360

	10
	460

	15
	420

	20
	660

	25
	740

	30
	750

	35
	760

	45
	780

	50
	800

	55
	820

	65
	840

	75
	860

	85
	880

	95
	860

	105
	850

	110
	840

	120
	830





Data_6 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	200

	5
	360

	10
	460

	15
	420

	20
	580

	25
	620

	30
	730

	35
	750

	45
	770

	50
	800

	55
	820

	65
	860

	75
	880

	85
	900

	95
	880

	105
	820

	110
	840

	120
	830





Data_7 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	200

	5
	360

	10
	390

	15
	420

	20
	500

	25
	620

	30
	680

	35
	700

	45
	770

	50
	790

	55
	800

	65
	820

	75
	800

	85
	780

	95
	750

	105
	730

	110
	720

	120
	700





Data_8 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	180

	5
	220

	10
	260

	15
	300

	20
	340

	25
	380

	30
	420

	35
	460

	40
	500

	50
	540

	55
	580

	65
	620

	75
	660

	85
	700

	95
	680

	105
	650

	110
	630

	120
	600





Data_9 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	180

	5
	240

	10
	300

	15
	360

	20
	420

	25
	480

	30
	540

	35
	600

	40
	660

	50
	720

	55
	780

	65
	840

	75
	900

	85
	880

	95
	830

	105
	780

	110
	730

	120
	680





Data_10 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	180

	5
	220

	10
	260

	15
	300

	20
	340

	25
	380

	30
	420

	35
	460

	40
	500

	50
	540

	55
	580

	65
	620

	75
	660

	85
	700

	95
	740

	105
	780

	115
	730

	120
	680





Data_11 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	250

	5
	300

	10
	420

	15
	440

	20
	500

	25
	550

	30
	620

	35
	660

	45
	700

	50
	730

	55
	750

	65
	760

	75
	800

	85
	820

	95
	840

	105
	830

	115
	800

	120
	770





Data_12 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	250

	5
	300

	10
	350

	15
	400

	20
	450

	25
	500

	30
	550

	35
	600

	45
	650

	50
	700

	55
	750

	65
	800

	75
	820

	85
	810

	95
	780

	105
	760

	115
	730

	120
	710





Data_13 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	250

	5
	260

	10
	270

	15
	280

	20
	290

	25
	300

	30
	380

	35
	460

	45
	540

	50
	620

	55
	750

	65
	800

	75
	820

	85
	810

	95
	780

	105
	760

	115
	730

	120
	710





Data_14 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	180

	5
	260

	10
	340

	15
	420

	20
	500

	25
	580

	30
	660

	35
	740

	45
	820

	50
	800

	55
	780

	65
	760

	75
	740

	85
	720

	95
	700

	105
	680

	115
	650

	120
	640





Data_15 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	180

	10
	260

	20
	340

	30
	420

	40
	500

	50
	580

	60
	660

	70
	740

	75
	820

	80
	800

	85
	780

	90
	760

	95
	740

	100
	720

	105
	700

	110
	680

	115
	650

	120
	640





Data_16 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	200

	10
	260

	20
	320

	30
	380

	40
	440

	50
	500

	60
	560

	70
	620

	75
	680

	80
	740

	85
	800

	90
	860

	95
	920

	100
	880

	105
	870

	110
	860

	115
	850

	120
	840





Data_17
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	250

	10
	290

	20
	360

	30
	430

	40
	500

	50
	570

	60
	640

	70
	710

	75
	780

	80
	850

	85
	920

	90
	860

	95
	840

	100
	830

	105
	820

	110
	810

	115
	800

	120
	790





Data_18 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	220

	5
	300

	10
	420

	15
	440

	20
	520

	25
	550

	30
	620

	35
	660

	40
	700

	50
	730

	55
	750

	65
	760

	75
	780

	85
	820

	95
	840

	105
	860

	110
	800

	120
	770





Data_19
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	180

	5
	250

	10
	320

	15
	390

	20
	460

	25
	530

	30
	600

	35
	670

	40
	740

	50
	810

	55
	880

	65
	810

	75
	740

	85
	670

	95
	600

	105
	530

	110
	460

	120
	390





Data_20 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	220

	5
	300

	10
	420

	15
	440

	20
	520

	25
	550

	30
	620

	35
	660

	40
	700

	50
	730

	55
	750

	65
	760

	75
	780

	85
	820

	95
	840

	105
	860

	110
	800

	120
	770





Data_21 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	220

	5
	260

	10
	300

	15
	340

	20
	380

	25
	420

	30
	460

	35
	500

	40
	540

	50
	580

	55
	620

	65
	660

	75
	740

	85
	820

	95
	840

	105
	820

	110
	800

	120
	770





Data_22 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	220

	5
	270

	10
	320

	15
	370

	20
	420

	25
	470

	30
	520

	35
	570

	40
	620

	50
	670

	55
	720

	65
	770

	75
	820

	85
	870

	95
	840

	105
	820

	110
	800

	120
	770





Data_23 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	220

	5
	272

	10
	324

	15
	376

	20
	428

	25
	480

	30
	532

	35
	584

	40
	636

	50
	688

	55
	740

	65
	792

	75
	844

	85
	800

	95
	756

	105
	712

	110
	668

	120
	624





Data_24 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	220

	5
	282

	10
	344

	15
	406

	20
	468

	25
	530

	30
	592

	35
	654

	40
	716

	50
	778

	55
	840

	65
	902

	75
	844

	85
	800

	95
	756

	105
	712

	110
	668

	120
	650





Data_25 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	220

	5
	287

	10
	354

	15
	421

	20
	488

	25
	555

	30
	622

	35
	689

	40
	756

	50
	823

	55
	890

	65
	957

	75
	844

	85
	800

	95
	756

	105
	712

	110
	668

	120
	650





Data_26 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	220

	5
	292

	10
	364

	15
	436

	20
	508

	25
	580

	30
	652

	35
	724

	40
	796

	50
	868

	55
	940

	65
	930

	75
	844

	85
	800

	95
	756

	105
	712

	110
	668

	120
	770





Data_27 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	210

	5
	285

	10
	360

	15
	435

	20
	510

	25
	585

	30
	660

	35
	735

	40
	810

	50
	885

	55
	960

	65
	930

	75
	910

	85
	880

	95
	800

	105
	760

	110
	740

	120
	700





Data_28 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	210

	5
	290

	10
	370

	15
	450

	20
	530

	25
	610

	30
	690

	35
	770

	40
	850

	50
	930

	55
	920

	65
	915

	75
	910

	85
	880

	95
	800

	105
	780

	110
	770

	120
	700





Data_29 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	180

	5
	242

	10
	304

	15
	366

	20
	428

	25
	490

	30
	552

	35
	614

	40
	676

	50
	738

	55
	800

	65
	862

	75
	830

	85
	798

	95
	766

	105
	734

	110
	702

	120
	670





Data_30 
Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500
Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 112.1cm X 111.8cm 

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L
Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L


Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

	t(min)
	G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη)

	0
	180

	5
	231

	10
	282

	15
	333

	20
	384

	25
	435

	30
	486

	35
	537

	40
	588

	50
	639

	55
	690

	65
	741

	75
	792

	85
	760

	95
	750

	105
	734

	110
	702

	120
	670
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