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Εισαγωγή
Πειραματική Διαδικασία

Αρχικά γίνεται μέτρηση των αιωρούμενων στερεών του δείγματος με διήθηση: Το βάρος των στερεών προκύπτει ως η διαφορά βάρους του φίλτρου πριν και μετά τη διήθηση δείγματος όγκου 20ml. Το φίλτρο αμέσως μετά τη διήθηση πρέπει να ξηρανθεί στους 103οC για να φύγει η υγρασία και στη συνέχεια ζυγίζεται. Η αρχική συγκέντρωση των στερεών του δείγματος (Co) εκφράζεται σε mg/L. Στη συνέχεια τοποθετείται το δείγμα όγκου περίπου 2,5L στη διαβαθμισμένη στήλη καθίζησης σε ύψος 80cm περίπου το οποίο και καταγράφεται (αρχικό ύψος ιλύος στη στήλη, Ho). Η στήλη κλείνεται με τις ειδικές τάπες και ανακινείται για λίγο με σκοπό την ομογενοποίηση του δείγματος μέσα στη στήλη. Από τη στιγμή που σταματάει η ανακίνηση η στήλη σταθεροποιείται σε κατακόρυφη θέση και αρχίζει η καθίζηση (t=0). Σε αυτή τη φάση αρχίζει η καθίζηση των αιωρούμενων σωματιδίων ως ενιαίο σύνολο (αλληλεπίδραση των στερεών λόγω της γειτνίασή τους - παρεμποδισμένη καθίζηση) και η δημιουργία διεπιφάνειας διαυγασμένου νερού – ιλύος. Από τη στιγμή που το αιώρημα αρχίζει να καθιζάνει, το ύψος της διεπιφάνειας συνεχώς μειώνεται και αρχίζουν να σχηματίζονται η μεταβατική ζώνη και η ζώνη συμπίεσης. Με το πέρασμα του χρόνου το ύψος της παρεμποδισμένης και της μεταβατικής ζώνης μειώνεται ενώ αυξάνεται το ύψος της ζώνης συμπίεσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καθίζησης γίνονται μετρήσεις του ύψους της διεπιφάνειας διαυγασμένου λύματος – ιλύος ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη σταθεροποίησή του, δηλ. την επίτευξη της συμπίεσης της ιλύος (compression settling).

Ανάλυση-Αποτελέσματα

Κατασκευή της καμπύλης καθίζησης (το ύψος της διεπιφάνειας σε cm ως προς το χρόνο σε min) της ενεργού ιλύος με βάση τα πειραματικά δεδομένα.
Υπολογισμός της απαιτούμενης επιφάνειας της δεξαμενής καθίζησης, A, θεωρώντας την παροχή, Q = 1000 m3 /d και την συγκέντρωση της ιλύος στη ζώνη συμπίεσης, Cu= 12000 mg/L
Υπολογισμός της φόρτισης των στερεών σε kg/m2 d και του ρυθμού υπερχείλισης (υδραυλική επιφανειακή φόρτιση) σε m3 /m2 d θεωρώντας την παροχή, Q = 1000 m3 /d.
Λ=8
Μάζα φίλτρου πριν τη διήθηση (σε g)= 1.4456+0.05*λ=1.4456+0.05*8=1,8456g
 Μάζα φίλτρου μετά από διήθηση 20 ml δείγματος (σε g)=1.4946+0.05*λ=1.4946+0.05*8=1,8946g
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