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Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα

Ασκήσεις #3- Κεφάλαιο 2ο
1. Η αρχική συγκέντρωση μίας τοξικής ένωσης σε μία λίμνη είναι 10 μg/L, η σταθερά πρώτου βαθμού βιοδιάσπασης είναι 0,005/day, ο χρόνος παραμονής του νερού στη λίμνη είναι 100 μέρες και η συγκέντρωση στις εισροές είναι 50 μg/L. Υπολογίστε την αλλαγή της συγκέντρωσης στη λίμνη με τον χρόνο.

2. Γράψτε τα ισοζύγια μάζας για μονοδιάστατο plug-flow αντιδραστήρα, κάτω από σταθερές συνθήκες και αντίδραση πρώτου βαθμού βιοδιάσπασης. Υποθέστε σταθερά αντίδρασης 0,2/day, μέση ταχύτητα ποταμού 0,5 m/s, και αρχική συγκέντρωση 100 mg/L, στο χ=0. Σχεδιάστε το προφίλ της συγκέντρωσης με την απόσταση.

3. Γράψτε τα ισοζύγια μάζας για τα παρακάτω συστήματα – αντιδραστήρα τύπου batch, CSTR, Plug-Flow και μονοδιάστατο συμμεταφοράς και διασποράς σύστημα εκβολής ποταμού. Η αντίδραση είναι 2ου βαθμού βιοδιάσπασης.

4. Κάτω από σταθερές συνθήκες λύστε τα ισοζύγια μάζας του 3ου προβλήματος για τους αντιδραστήρες CSTR, και Plug-Flow. Βρείτε τη συγκέντρωση σε σταθερές συνθήκες.
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