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MΠ 433: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΙ – 3η Ομάδα εργαστηριακών ασκήσεων – Άσκηση 2
Σε ένα υδρομετρικό σταθμό έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις στάθμης και παροχής ποταμού, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα, για μια χρονική περίοδο κατά την οποία γεωμετρία και τα χαρακτηριστικά της διατομής θεωρείται ότι παρέμειναν σταθερά.

Πίνακας 1: Μετρήσεις στάθμης και παροχής.
	Ημερομηνία
	Στάθμη [m]
	Παροχή [m3/s]
	Ημερομηνία
	Στάθμη [m]
	Παροχή [m3/s]

	20/03/2002
	1,67
	60,5
	04/03/2003
	1,53
	50,2

	29/04/2002
	1,43
	35,0
	10/03/2003
	1,12
	23,7

	27/05/2002
	0,44
	10,0
	28/04/2003
	1,30
	16,0

	23/06/2002
	0,53
	6,0
	17/05/2003
	0,85
	18,0

	20/07/2002
	0,66
	8,2
	18/06/2003
	0,45
	5,4

	25/08/2002
	0,30
	1,4
	20/7/2003
	0,62
	7,7

	20/09/2002
	1,60
	34,0
	21/8/2003
	0,37
	2,0

	15/10/2002
	2,05
	84,0
	22/9/2003
	1,59
	43,0

	13/11/2002
	1,23
	24,1
	24/10/2003
	1,77
	54,7

	29/11/2002
	1,56
	52,0
	25/11/2003
	2,51
	103,0

	23/12/2002
	0,77
	10,7
	27/12/2003
	2,40
	125,0

	12/01/2003
	2,95
	189,0
	1/1/2004
	3,21
	162,0

	30/01/2003
	2,46
	100,0
	7/1/2004
	2,85
	142,0

	27/02/2003
	2,47
	92,0
	1/4/2004
	2,30
	65,0


Ερώτημα 1ο: Με βάση το δείγμα υδρομετρήσεων, να καταρτιστεί η καμπύλη στάθμης-παροχής του ποταμού για την υπόψη περίοδο.

Ερώτημα 2ο: Να προσδιορισθεί το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης της ευθείας παλινδρόμησης (καμπύλη στάθμης-παροχής) και να σχεδιασθούν οι γραμμές διαστήματος εμπιστοσύνης 95%.

Ερώτημα 3ο: Χρησιμοποιώντας την καμπύλη στάθμης-παροχής και τις ημερήσιες στάθμες από σταθμηγράφο που δίνονται στον Πίνακα, να εκτιμηθεί η χρονοσειρά των ημερήσιων παροχών για τη συγκεκριμένη περίοδο.

	Α/Α
	Ημερομηνία
	Στάθμη (m)

	1
	27/12/2003
	2,61

	2
	28/12/2003
	2,64

	3
	29/12/2003
	2,69

	4
	30/12/2003
	2,81

	5
	31/12/2003
	2,93

	6
	01/01/2004
	5,90

	7
	02/01/2004
	2,95

	8
	03/01/2004
	2,89

	9
	04/01/2004
	2,87

	10
	05/01/2004
	2,86

	11
	06/01/2004
	2,84

	12
	07/01/2004
	2,83


Ερώτημα 4ο: Να υπολογιστεί ο μέσος συντελεστής τραχύτητας κατά Manning, με βάση τις καταγραφές του υδρολογικού έτους 2003-2004. Να θεωρηθεί ότι η διατομή είναι ορθογωνική, με πλάτος 16 m και μέγιστο ύψος 6 m, καθώς και ότι η κλίση του υδατορεύματος ανάντη του υδρομετρικού σταθμού είναι σταθερή και ίση με 0.0035.

Ερώτημα 5ο: Αν κατά το πλημμυρικό γεγονός διαθέτατε μόνο το ίχνος της πλημμύρας και χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη μέθοδος slope-area που αναπτύχθηκε από τον Riggs (1976) να εκτιμήσετε χονδρικά την πλημμυρική παροχή. Να κάνετε ανάλυση ευαισθησίας της πλημμυρικής αιχμής ως προς την κλίση κατά μήκος της ροής και να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. 
Ερώτημα 6ο: Να γίνει η επέκταση της καμπύλης στάθμης-παροχής μέχρι την πλημμυρική παροχή που καταγράφηκε κατα το υδρολογικό έτος 2003-2004 με μέγιστο ύψος ροής τα 5,9m. Να θεωρηθεί ότι η μοροφολογία του ορθογωνικού καναλιού παρέμεινε αμετάβλητη. Σχολιάστε την διακύμανση της εκτίμησης της πλημμυρικής αιχμής με τις διάφορες μεθόδους.
Εξατομικευμένα δεδομένα υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο excel. 

