Assignment #2
Χρησιμοποιώντας την διαδικασία που περιγράφεται στο μάθημα και στο επισυναπτόμενο manual, να στήσετε το μοντέλο SWAT για τις παρακάτω λεκάνες απορροής που αντιστοιχούν στην ομάδα σας.  Στο eclass έχουμε ανεβάσει τα γεωχωρικά δεδομένα των Digital Elevation Model, Landuse and Soil καθώς και τα βροχομετρικά και μετεωρολογικά δεδομένα της περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Τα δεδομένα αυτά θα τα χρησιμοποιήσετε για να στήσετε το μοντέλο SWAT για την λεκάνη σας.
	Ομάδα
	Μέλη της Ομάδας
	Λεκάνη Απορροής Ποταμού (περιοχή εκβολής)

	1
	Λιάκατα/Μαράκη
	Κερίτης (Πλατανιά)

	2
	Κοροπστένκο/Πάντα
	Κοιλιάρης (Καλύβες)

	3
	Σπυρόπουλος/Ζησίδης
	Κλαδισός (Χανιά)

	4
	Θεοχάρη/Κάτσαρη/Μωυσίδη
	Σαμαριά (Αγία Ρουμέλη)

	5
	Φούντας/Ηλιόπουλος
	Πελεκανιώτης (Κουντούρα)

	6
	Ζαφειρόπουλος/Συγγελάκης
	Κακοδικιανός (Παλαιόχωρα)

	7
	Γκίοκα/Γκινούση
	Αγίας Ειρήνης (Σούγια)



Να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα και την μεθοδολογία σε μία αναφορά 7-8 σελίδων που να περιέχει τα βασικά σημεία της μεθοδολογίας του στησίματος και το υδρολογικό ισοζύγιο που θα προκύψει από το τρέξιμο χωρίς την βαθμονόμιση.

Την αναφορά να την ανεβάσετε στο eclass στο φάκελο με τις εργασίες μέχρι τις 24/3/2022 στις 17.00.

Την ίδια διαδικασία θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει και για την λεκάνη απορροής του Ταυρωνίτη αν αυτό δεν έχει γίνει στη διάρκεια του μαθήματος στις 18-3-2022. Δεν χρειάζεται να κάνετε αναφορά για τον Ταυρωνίτη σε αυτή την φάση, μόνο να έχετε ολοκληρώσει το στήσιμο και τρέξιμο του μοντέλου.

[bookmark: _GoBack]ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να ολοκληρώσετε την παραπάνω εργασία μέχρι τις 24-3-2022 διότι τα αποτελέσματα αυτής θα χρησιμοποιηθούν για το επόμενη εργασία #3 την οποία θα την λάβετε στις 25-3-2022. Δεν θα έχουμε μάθημα στις 25-3 λόγω Εθνικής Εορτής αλλά θα σας δώσουμε οδηγίες για το πως να κάνετε την επόμενη εργασία που θα παραδοθεί στις 1-4-2022.
