Project #2 Reservoir Design
Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης του μοντέλου SWAT για την λεκάνη απορροής του ποταμού Ταυρωνίτη θα τα χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου φράγματος στον ποταμό Σεμπρενιώτη (Εικόνα 1).  Θα χρησιμοποιήσετε το μοντέλο που περιγράφετε στην διπλωματική της Αμαρυλλίς Κουρή (2015) Μοντελοποίηση της Υδρορροής του ποταμού Ταυρωνίτη και αξιολόγηση του προτεινόμενου φράγματος Σεμπρωνιώτη, Διπλωματική, Σχολή ΜΗΠΕΡ, Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν στο Microsoft Office Excel για την προσομοίωση του φράγματος παρατίθενται παρακάτω. 
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Εικόνα1: Γεωλογικός χάρτης φράγματος Σεμπρωνιώτη (“Μελέτη Φραγμάτων στον χείμαρρο Ταυρωνίτη Νομού Χανίων”)

Θα εισάγετε στο μοντέλο τις μηνιαίες τιμές παροχής του Σεμπρενιώτη ( από το .rch), PET και βροχόπτωσης (από το .sub) και θα αξιολογήσετε την μελλοντική αξιοπιστία του φράγματος αρδεύει 20000 στρέμματα καλλιεργειών με τις συνθήκες που χρησιμοποίησε η Αμαρυλλίς και σας παρουσιάζονται στο εξσελ.  Τέλος θα πρέπει να βελτιστοποιήσετε την λειτουργία του φράγματος (αλλάζοντας τις συνθήκες) και να παρουσιάσετε την βελτίωση ή μη της αξιοπιστίας του σχεδιασμού.
Θα συγγράψετε ατομική έκθεση 10 σελίδων που θα περιέχει τις παρακάτω ενότητες: 
1. Εισαγωγή (Εισαγωγή στο πρόβλημα και στόχος της εργασίας)
2. Περιγραφή Μοντέλου
3. Σχεδιασμός του Φράγματος και Αποτελεσματικότητα
4. Συμπεράσματα
5. Βιβλιογραφία
Η εργασία θα είναι ατομικη και θα πιάνει το 10% της βαθμολογίας του μαθήματος.
[bookmark: _GoBack]Το Project θα πρέπει να το έχετε τελειώσει μέχρι την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 στις 17.00.

[bookmark: _Toc432675749][bookmark: _Toc433479003]Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν στο Microsoft Office Excel για την προσομοίωση του φράγματος:
Όγκος[m3]:
if Season=Wet then
    if Qin>=∙Vmax or Vi-1>=0.7∙Vmax then
        if Vi-1+60%Qin+Pin-PET-Qαπαιτ <=Vmax then
            Vi= Vi-1+60%Qin+Pin-PET-Qαπαιτ        
        else Vi=Vmax
    else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ>Vmax
               then Vi=Vmax
            else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ<Vmin
                        then if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco<Vmin
                                    then Vi=Vi-1+Qin+Pin-PET-(Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET)
                                 else Vi=Vmin
                    else Vi=Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ
else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ>Vmax
               then Vi=Vmax
        else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ<Vmin
                        then if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco<Vmin
                                    then Vi=Vi-1+Qin+Pin-PET-(Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET)
                                 else Vi=Vmin
                 else Vi=Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ
Όπου
· Wet Season=Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος
· Συνθήκη για να εφαρμόσει το Qin=40%Qout+60%Qstorage:
Qin ≥  ∙Vmax  ή  Vi-1 ≥ 0.7∙Vmax
Qout-Υπερχείλιση[m3/month]
if Season=Wet then
    if Qin>=Vmax or Vi-1>=0.7∙Vmax 
        then if Vi-1+60%Qin+Pin-PET >=Vmax
                       then Qout=Vi-1+Qin+Pin-PET-Qαπαιτ-Vmax
                 else Qout=40%Qin
    else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ >=Vmax then
                Qout= Vi-1+Qin+Pin-PET-Qαπαιτ-Vmax 
           else if Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET-Qeco<0
                       then if Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET>0
                                   then Qout=Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET
                                else Qout=0
                    else Qout=Qeco
else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ >=Vmax then
                Qout= Vi-1+Qin+Pin-PET-Qαπαιτ-Vmax 
           else if Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET-Qeco<0	
                       then if Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET>0
                                   then Qout=Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET
                                else Qout=0
                    else Qout=Qeco
Qirr-final[m3/month]:
if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ<Vmin
     then if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Vmin<0
                 then Qirr-final=0
              else Qirr= Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Vmin
else Qirr-final=Qαπαιτ
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