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Δεδομένα Και Πειραματικές Μετρήσεις
Δεδομένα:
	Περιγραφή
	Τιμή

	 Όγκος Δεξαμενής αερισμού ()
	6 L

	Όγκος δεξαμενής καθίζησης
	6 L

	Ογκομετρική παροχή εισόδου (Q)
	10000 

	Παροχή στο ρεύμα ανακυκλοφορίας
	

	Ογκομετρική παροχή εξόδου
	



Πειραματικές Μετρήσεις
	COD των λυμάτων στο ρεύμα εισόδου =525 

	COD των λυμάτων στο ρεύμα εξόδου S=

	Μέτρηση ολικών στερεών TSS 
	Στο ρεύμα εξόδου (Xe)
	Στην Δ.Α (Xv)
	Στην Δ.Κ. (Xw)


	Βάρος φίλτρου (καθαρό) (gr)
	0,0926
	0,0933
	0,0945

	Βάρος φίλτρου μετά την Διήθηση και το στέγνωμα (gr)
	0,0927
	0,0959
	0,0984

	Βάρος ξηρού υπολείμματος(gr)
	0,0001
	0,0026
	0,0039

	Όγκος διηθήματος ( m)
	20
	4
	1



   To βάρος του ξηρού υπολείμματος υπολογίστηκε από την αφαίρεση του βάρους φίλτρου μετά την διήθηση- στέγνωμα με του καθαρού βάρους φίλτρου. Ενδεικτικά, υπολογίζεται για την πρώτη περίπτωση στο ρεύμα εξόδου. Τα υπόλοιπα 2 έγιναν με τον ίδιο τρόπο.
Βάρος ξηρού υπολείμματος(g)= Βάρος φίλτρου μετά την Διήθηση και το στέγνωμα - Βάρος φίλτρου (g) = 0,0927-0,0926 =0,0001 gr
Εκφωνήσεις 1ης Εργαστηριακής Άσκησης
 Ερώτηση 1: Να υπολογιστούν τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) στο ρεύμα εξόδου (Xe), στα MLSS των λυμάτων στην Δ.Α (Xv) και στον πυθμένα της Δ.Κ. (Xw) με την χρήση του παρακάτω τύπου: 


TSS =

Για το ρεύμα εξόδου (Xe):
TSS =
Στα MLSS των λυμάτων στην Δ.Α (Xv): 
TSS =
Στον πυθμένα της Δ.Κ. (Xw):
TSS =

Ερώτηση 2:  Να βρεθεί ο υδραυλικός χρόνος παραμονής (θ) και ο λόγος ανακυκλοφορίας (R) με την χρηση των κατάλληλων τύπων.
Για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής θ χρησιμοποιήθηκε ο τύπος:


Όπου
 V= Ο όγκος της δεξαμενής αερισμού σε ml
 Q= Η ογκομετρική παροχή εισόδου σε 
 Άρα:

Για τον υπολογισμό του  λόγου ανακυκλοφορίας (R) χρησιμοποιήθηκε ο τύπος:


Όπου
= Παροχή στο ρεύμα ανακυκλοφορίας της ιλύος σε 
 Q= Η ογκομετρική παροχή εισόδου σε 
Άρα:

Ερώτηση 3: Να υπολογιστεί η ποσότητα της ιλύος που πρέπει να απομακρυνθεί, QwXu , ώστε να διατηρηθεί σταθερή η ποσότητα των μικροοργανισμών στον αντιδραστήρα.
  Για τον υπολογισμο της ποσότητας της ιλύος που πρέπει να απομακρινθεί χρησιμοποιηθικε το ισοζυγιο μάζας του συστήματος ενεργού ιλύος. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει το ισοζυγιο μάζας για αυτό το σύστημα.
[image: ]
Άρα από το ισοζύγιο μάζας μπορούμε να υπολογίσουμε το με τον τύπο

Οπότε 
Ερώτηση 4: Ζητείται  να υπολογιστεί ο λόγος τροφής προς μικροοργανισμούς,  και o χρόνος παραμονής των μικροοργανισμών στον αντιδραστήρα(θc).
  Οι τύποι που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε μια περίπτωση είναι οι εξής:
Για τον λόγο τροφής προς τους μικροοργανισμούς


Όπου 
S0= COD των λυμάτων στο ρεύμα εισόδου σε 
η συγκέντρωση πτητικών αιωρούμενων στερεών 


Για τον χρόνος παραμονής των μικροοργανισμών στον αντιδραστήρα:

Όπου 

V= Ο όγκος της δεξαμενής αερισμού σε mL
= ο ρυθμός απομάκρυνσης περίσσιας ιλύος σε 
= η συγκέντρωση των πτητικών αιωρούμενων στερεών στην περίσσια ιλύος σε
= η συγκέντρωση των πτητικών αιωρούμενων στερεών στην επεξεργασία εκροής σε


Ερώτηση 5: Τέλος αφού γίνουν οι υπολογισμοί όλων των παραπάνω να βρεθεί η απόδοση του συστήματος (Ε) με την χρήση του ακόλουθου τύπου. 


Όπου
 COD των λυμάτων στο ρεύμα εισόδου σε
COD των λυμάτων στο ρεύμα εξόδου 
Οπότε:
 ή 97%
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