2ο Εργαστήριο
Άσκηση 1
Η εξίσωση για ένα ημιτονοειδές κύμα 10 Hz με πλάτος 3 είναι 3sin(2π(10)t). Μια συχνότητα 10 Hz σημαίνει ότι το κύμα ολοκληρώνει 10 κύκλους σε 1 δευτερόλεπτο. Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις:
Πόσο χρόνο παίρνει ένας κύκλος (περίοδος) του κύματος 10 Hz;
Πόσο χρόνο παίρνουν έξι κύκλοι του κύματος 10 Hz;
Τι κάνει αυτή η εντολή στο MATLAB?	>> t = 0:0.001:0.6;
Τι κάνει αυτή η εντολή στο MATLAB?	>> y = 3*sin(2*pi*10*t);
Τι κάνει αυτή η εντολή στο MATLAB?	>> plot(t,y)
Εκτελέστε τις παρακάτω εντολές και εξηγήστε γιατί το γράφημα δε μοιάζει με ημιτονοειδές κύμα:
>> t = 0:0.02:0.6;
>> y = 3*sin(2*pi*10*t);
>> plot(t,y)
Εκτελέστε τις παρακάτω εντολές και εξηγήστε γιατί το γράφημα δε μοιάζει με ημιτονοειδές κύμα:
>> t = 0:0.001:100;
>> y = 3*sin(2*pi*10*t);
>> plot(t,y);
Άσκηση 2
Δημιουργήστε τη γραφική παράσταση του πολυωνύμου
 από t = -2.5 έως 4.
Δημιουργήστε ένα διάνυσμα με τους συντελεστές του πολυωνύμου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή polyval για να βρείτε τις τιμές της f(t) που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες τιμές του t.
· [bookmark: _GoBack]Κάντε κλικ στο εικονίδιο plot tools.
· Χρησιμοποιήστε τα plot tools για να προσθέσετε τίτλο, ονόματα και στους 2 άξονες και ένα πλέγμα. Επίσης αλλάξτε το χρώμα του διαγράμματος σε κάτι άλλο εκτός του μπλε.
· Με το εργαλείο data cursor εκτιμήστε όλες τις ρίζες του πολυωνύμου
Εκτιμημένες Ρίζες: 
Χρησιμοποιήστε την εντολή roots για να βρείτε τις πραγματικές ρίζες του πολυωνύμου.
