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Project #1 - Υδρολογία
Σχεδιασμός Άρδευσης Αβοκάντο

Στην πεδιάδα του ποταμού Κοιλιάρη, το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει εγκαταστήσει ένα σταθμό για την παρακολούθηση της ανάπτυξης της παραγωγής μίας φυτείας αβοκάντο.  Ο σταθμός περιλαμβάνει ένα βροχόμετρο, μετεωρολογικές μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, ηλιοφάνειας, ταχύτητας ανέμου, από κάμερες παρακολούθησης της ανάπτυξης του φυτού που μετράνε το NDVI (Normalized difference vegetation index - Δείκτης Κανονικοποιημένης Διαφοράς Βλάστησης)  και το PRI (Photochemical Reflectance Index - Δείκτης Φωτοχημικής Ανακλαστικότητας), καθώς και μέτρηση της υγρασίας του εδάφους  μέχρι 1 μέτρο και ανά 10 εκατοστά.

Ταυτόχρονα παίρνουμε μετρήσεις για την ποσότητα νερού που αρδεύει ο αγρότης κάθε φορά στη διάρκεια του καλοκαιριού.  Ο αγρότης αρδεύει κάθε 4 περίπου μέρες και καταγράφει τις ποσότητες άρδευσης.
Η άρδευση γίνεται με σταλάκτες και ο σωλήνας είναι απλωμένος περιμετρικά της ρίζας του φυτού σε ακτίνα 1 m. Η επιφάνεια της άρδευσης εκτείνεται 2 m από την ρίζα του φυτού (πληροφορία για τον υπολογισμό του όγκου της εξατμισοδιαπνοής).
Ο σχεδιασμός της άρδευσης θα γίνει με βάση την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιεί το φυτό, δηλαδή με την ποσότητα της εξατμισοδιαπνοής.

Σας δίνουμε τα δεδομένα άρδευσης και τα μετεωρολογικά δεδομένα.  Να υπολογιστούν τα παρακάτω:

1. Χρησιμοποιήστε την εξίσωση του Pennman-Montheith για να υπολογίσετε τη εξατμισοδιαπνοή ΕΤ του φυτού και να την συγκρίνετε με την ποσότητα της άρδευσης για τον μήνα Αύγουστο (Το φυτό βρίσκεται στο τρίτο από τα πέντε έτη της ανάπτυξής του, επομένως θεωρήστε διορθωτικό συντελεστή 3/5 για την ΕΤ).

2. Με βάση το ισοζύγιο του νερού και αν υποθέσουμε ότι η εδαφική υγρασία μεταξύ ποτισμάτων δεν αλλάζει, υπολογίστε πόσο νερό εμπλουτίζει τον υπόγειο υδροφορέα.

3. Αν ο γεωργός πότιζε με ποσότητα ίση της ΕΤ των ημερών που μεσολαβούν μεταξύ των ποτισμάτων, πόσο νερό θα εμπλούτιζε τον υπόγειο υδροφορέα?

Να γράψετε μία ατομική έκθεση 10-15 σελίδων με τα παρακάτω:

· Εξώφυλλο

· Πίνακας Περιεχομένων

· Εισαγωγή

· Μεθοδολογία

· Αποτελέσματα

· Συμπεράσματα

· Βιβλιογραφία

	Π1: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

	Ημερομηνία
	Άρδευση (lt)

	1/8/2020
	296

	5/8/2020
	188

	9/8/2020
	644

	13/8/2020
	216

	19/8/2020
	252

	23/8/2020
	256

	27/8/2020
	252

	31/8/2020
	308


	Π2: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

	Ημερομηνία (Μήνας/Ημέρα/Έτος)
	Μέση θερμοκρασία (o C)
	Μέση ταχύτητα ανέμου (στα 2μ)
	Ολική καθαρή ενέργεια ακτινοβολίας (KJ/(m2 d))
	Σχετική Υγρασία (%)

	28/7/2020
	25.3
	1.1
	24949.2
	63.9

	29/7/2020
	24.6
	1.2
	25158.0
	66.6

	30/7/2020
	23.4
	1.2
	27058.8
	74.7

	31/7/2020
	24.7
	1.1
	25524.0
	64.8

	1/8/2020
	25.2
	1.1
	26119.2
	58.8

	2/8/2020
	24.0
	1.1
	27328.8
	71.4

	3/8/2020
	24.9
	1.3
	26529.0
	73.2

	4/8/2020
	24.4
	1.2
	16849.2
	78.9

	5/8/2020
	25.3
	1.4
	24259.2
	71.5

	6/8/2020
	24.4
	1.3
	20977.2
	77.9

	7/8/2020
	23.1
	1.2
	26916.6
	72.6

	8/8/2020
	27.6
	0.9
	25002.0
	56.6

	9/8/2020
	26.5
	1.6
	21577.8
	68.3

	10/8/2020
	25.1
	1.2
	24247.8
	56.2

	11/8/2020
	24.8
	1.2
	24249.0
	55.9

	12/8/2020
	24.8
	0.9
	23774.4
	61.3

	13/8/2020
	25.0
	1.1
	24150.6
	61.0

	14/8/2020
	24.7
	1.0
	24039.6
	54.5

	15/8/2020
	23.5
	1.1
	23592.0
	70.2

	16/8/2020
	23.2
	1.0
	23667.6
	69.1

	17/8/2020
	23.5
	1.1
	23626.2
	72.0

	18/8/2020
	23.6
	1.0
	23122.2
	79.1

	19/8/2020
	25.5
	1.2
	24491.4
	71.6

	20/8/2020
	23.8
	1.2
	22701.0
	80.5

	21/8/2020
	23.4
	1.1
	23549.4
	74.4

	22/8/2020
	24.5
	1.1
	23323.2
	65.4

	23/8/2020
	24.0
	1.1
	22963.8
	62.6

	24/8/2020
	23.6
	1.3
	23007.0
	67.7

	25/8/2020
	23.8
	1.3
	22990.8
	67.9

	26/8/2020
	23.3
	1.1
	21761.4
	73.5

	27/8/2020
	23.6
	1.1
	22704.6
	72.1

	28/8/2020
	22.6
	1.2
	22496.4
	73.4

	29/8/2020
	22.1
	1.0
	22621.8
	73.7

	30/8/2020
	24.2
	1.1
	24727.8
	70.2

	31/8/2020
	23.1
	1.0
	22068.0
	77.5
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