Project Γραμμικού Προγραμματισμού

Περιγραφή:

Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε μια πολυκατοικία στα Χανιά, χρησιμοποιούνται οι εξής πηγές ενέργειας:

1. Ηλεκτρική ενέργεια από το εργοστάσιο της ΔΕΗ

· Κόστος παραγωγής ενέργειας= 0.17€/kWh

2. Παραγωγή ενέργειας απο φωτοβολταϊκά (ΦΒ) στην ταράτσα

· Κόστος παραγωγής ενέργειας= 0.09€/kWh

3. Μικρής κλίμακας ανεμογεννήτρια

· Κόστος παραγωγής ενέργειας= 0.25€/kWh

 

Για τις 3 πηγές ενέργειας, έχουμε τους εξής περιορισμούς:

α) Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ πρέπει να είναι μικρότερη από το 40% της συνολικής ετήσιας παραγωγής

β) Τουλάχιστον το 20% της συνολικής ετήσιας παραγωγής πρέπει να καλύπτεται από ΑΠΕ

γ) Τα ΦΒ πρέπει να παράγουν το χρόνο τουλάχιστον 4670 kWh
δ) Η ανεμογεννήτρια πρέπει να παράγει το χρόνο τουλάχιστον 150 kWh
δ) H πολυκατοικία χρειάζεται κάθε χρόνο τουλάχιστον 20000 kWh
Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα παρακάτω:

1. H μέγιστη ετήσια ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ είναι 25000 kWh
2. H μέγιστη ετήσια ηλεκτρική ενέργεια από τα ΦΒ είναι 17600 kWh
3. H μέγιστη ετήσια ηλεκτρική ενέργεια από την ανεμογεννήτρια είναι 3628 kWh
Πόσες πρέπει να είναι οι επιμέρους ετήσιες καταναλώσεις από ΔΕΗ, ΦΒ και ανεμογεννήτρια για να έχουμε ελαχιστοποίηση του κόστους της συνολικής ενέργειας?

 
Να επιλυθεί το πρόβλημα με χρήση MATLAB ή άλλου παρόμοιου εργαλείου.

Να παραδοθούν: 1) αναφορά 2) workspaces ή/και scripts
